Transmitter

| ALPHA-VISION® VisuNT

# Bild

AvET unterstützt momentan keine Graphikeditor. Damit der Export nach VisuNT korrekt ablaufen kann, müssen jedoch alle referenzierten Alarmbilder in AvEt bekannt sein. Dazu werden die Bilder in Form eines Bildeintrags in einer Liste gespeichert.

## Achtung! Die in der Liste befindlichen Daten werden nicht exportiert!

- Liste: Displayliste
- Dateierweiterung: .dil.xml
- Klassennamen in Datei: AvDisplayList / AvDisplayEntry

Eigenschaften Displayliste
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Displayliste | nicht vorhanden
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

Eigenschaften Bildeintrag
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name des Bildes | _dirpic.dbf: picture (6)
Beschreibung (Descr) | freier Text | _dirpic.dbf: descript (30)
x-Maß (DP) (SignalType) | Bildbreite | _dirpic.dbf: tarresx in DP verwandelt (6)
y-Maß (DP) (SignalType) | Bildhöhe | _dirpic.dbf: tarresy in DP verwandelt (6)