Document Title

| ALPHA-VISION® SoftPlc7

# SoftPlc7 Startfenster

Nach dem Start der SoftPlc7 erscheint ein schmales Dialogfenster, das optisch einer originalen PLC nachempfunden ist.

Es gibt die Rollmenüs:
-Datei- -Ansicht- -Extras- -?-
Die Bedienelemente:
-Run_P- -Run- -Stop-
Die Indikatoren:
-RUN- -STOP- -INTF-

Über das Rollmenü DATEI werden folgende Menüpunkte erreicht:

- Öffnen... - Anwahl zum Laden eines konvertierten STEP7-Programms
  Der Menüpunkt kann auch angewählt werden, um ein STEP7-Programm erneut zu laden. Dies kann nötig sein, wenn im SIMATIC Manager Änderungen vorgenommen wurden, und das Programm neu konvertiert wurde.
- Konvertieren... - Anwahl zur Konvertierung von STEP7-Programmen
- Konsistenzprüfung - Konsistenzprüfung des konvertierten Programms
- Aufrufanalyse -Aufrufanalyse des konvertierten Programms
- Beenden - Beendet die Applikation.

Über das Rollmenü ANSICHT werden folgende Menüpunkte erreicht:
Die Menüpunkte sind nur wählbar, wenn ein STEP7-Projekt geladen ist.

- Debug - Starten des Debugbetriebs
- Testbetrieb - Starten des Testbetriebs

Über das Rollmenü EXTRAS werden folgende Menüpunkte erreicht:

Die meisten Menüpunkte sind nur wählbar, wenn ein STEP7-Projekt geladen und der Testbetrieb aktiviert ist.

- Neustartmodus (OB 100) - Definiert "Neustart" für den Programmanlauf.
- Wiederanlaufmodus (OB 101) - Definiert "Wiederanlauf" für den Programmstart.
- Kaltstartmodus (OB 102) - Definiert "Kaltstart" für den Programmanlauf.

- CPU-Eigenschaften - Öffnet das Dialogfeld für die wichtigsten CPU-Eigenschaften (nur im STOP-Zustand anwählbar).
- PG-Schnittstelle einstellen... - Öffnet das Dialogfenster für die PG-Schnittstelle.
- Datum und Uhrzeit... - Öffnet das Dialogfenster zum Stellen der SoftPlc7-internen Uhr.
- Uhrzeitsynchronisation... - Öffnet ein Dialogfenster mit Einstellungen und Diagnosefunktionen.
- Baustein beobachten - Öffnet ein nichtmodales Dialogfenster, in dem Datenbausteine beobachtet werden können.
- Verbindungen... - Öffnet ein Dialogfenster, in dem die Verbindungsparameter eingesehen werden können.

- Suchen nach .... - Suchen nach Befehlen
- Vorwärts weitersuchen - Vorwärtssuche
- Rückwärts weitersuchen - Rückwärtssuche

- Triggerbedingung auch für Haltepunkte - Das Programm hält nur, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist.
- Haltepunkt setzen/entfernen - Im STEP7-Code einen Haltepunkt setzen bzw. entfernen
- Fortsetzen - Programm bis zum nächsten Haltepunkt fortsetzen
- Alle Haltepunkte entfernen - Entfernt alle Haltepunkte
- Nächste Anweisung ausführen - Führt im Haltezustand die nächste Anweisung aus.
- Aufruf ausführen - Verzweigt im Haltezustand in einen aufgerufenen Baustein oder führt die nächste Anweisung aus.
- Baustein verlassen - Kehrt aus dem Haltezustand in den aufrufenden Baustein zurück.
- Bis Cursor weiterlaufen - Setzt das Programm vom Haltezustand aus bis zur Cursorposition fort.
- Operand... - Fordert zur Eingabe eines beliebigen Operanden auf, der neben den Registern mit beoachtet werden soll.
- Bedingte Haltepunkte... - Ermöglicht die Eingabe, Editieren und Löschen von bedingten Haltepunkten.
- Im Aufrufpfad zurück - Geht im Haltezustand im Aufrufpfad eine Ebene zurück.
- Im Aufrufpfad weiter - Geht im Haltezustand im Aufrufpfad eine Ebene weiter.

Über das Rollmenü ? kann die Versions-Information über das SoftPlc7-Programm angezeigt werden.
Über die Bedienelemente Run - Run_P - Stop kann das STEP7-Programm gestartet, bzw. gestoppt werden.
Die Indikatoren RUN - STOP zeigen den aktuellen Betriebszustand der CPU an. Bei einem STEP7-Fehler geht die CPU in den STOP-Zustand, und der Indikator INTF färbt sich rot.

Rechts oben befinden sich zwei Tasten, über die eine Online-Verbindung hergestellt bzw. eine bestehende Verbindung abgebaut werden kann. Die Parameter für die Schnittstelle sind über den Menüpunkt PG-Schnittstelle einstellen... einzustellen.
nicht beschriebene Elemente sind z. Zt. ohne Funktion.