ALPHA-VISION 31.10.2003

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20031031 - SoftPlc7

Datum: 31.10.2003

### Beschreibung

AlphaVision20031031 - SoftPlc7

Name der Installationsdatei=<AlphaVision20031031_SoftPlc7.exe>

Versionsnummern:
- SoftPlc7: 1.38.59
- AbHelp: 1.11.59

### Neue Features: 12

CardId | Beschreibung
--- | ---
928 | Kompatibilitätsnachweis (1) Von den STEP7-Befehlen der Fließkommaarithmetik soll für die Funktionen ==R, <>R, <R, <=R, >R, >=R, +R, -R, *R und /R die Komptibilität zur original-S7 nachgewiesen werden.
927 | Kompatibilitätsnachweis (2) Von den STEP7-Befehlen der Fließkommaarithmetik soll für die Funktionen sqr, sqrt, exp, ln, sin, cos, tan, asin, acos und atan mit einer minimalen Fehlertoleranz die Komptibilität zur original-S7 nachgewiesen werden.
926 | Kompatibilitätsnachweis (3) Von den STEP7-Befehlen der Integer-Arithmetik soll die Kompatibilität zur original S7 nachgewiesen werden. Getestete Funktionen: +I, -I, *I, /I, INVI, NEGI, +D, -D, *D, /D, MOD, INVD, NEGD
962 | Kompatibilitätsnachweis (4) Von weiteren STEP7-Befehlen der Integer-Arithmetik soll die Kompatibilität zur original S7 nachgewiesen werden. Getestete Funktionen: ==I, <>I, <I, <=I, >I, >=I, ==D, <>D, <D, <=D, >D, >=D, UW, OW, XOW, UD, OD, XOD.

965

Kompatibilitätsnachweis (5)
Von den STEP7-Befehlen der Verknüpfungsoperationen mit Anzeigenbits und den VKE direkt beeinflussenden Operationen soll die Kompatibilität zur original S7 nachgewiesen werden. Getestete Funktionen:
(U|O|X|UN|ON|XN) ==0, <>0, <0, <=0, >0, >=0, UO, OS, BIE, OV
sowie
CLR, SET, NOT, SAVE

980 | Kompatibilitätsnachweis (6) Von den STEP7-Befehlen der Integerarithmetik soll die Kompatibilität zur original S7 nachgewiesen werden. Getestete Funktionen: + i8, + i16, + i32, INC k8, DEC k8, (UW|OW|XW) W#16#p, (UD|OD|XD) W#16#p
982 | Kompatibilitätsnachweis (7) Von den STEP7-Befehlen der Integerarithmetik soll die Kompatibilität zur original S7 nachgewiesen werden. Getestete Funktionen: +AR1, +AR1 m, +AR2, +AR2 m
875 | Namensformat von OPC-Items Das Präfix "SoftPlc7:[xx]" von OPC-Items soll für jede SoftPlc7-Instanz flexibler gestaltet werden können.
878 | OB-Startinformation Beim Start eines OB (1, 10x, 3x, 121) müssen die Lokaldaten richtig versorgt werden. Speziell beim OB 121 sind dort Fehlercodes einzutragen.
898 | SFC 36-38, SFC 44, SFC 6 Die Systemfunktionen, die mit dem OB 121 oder mit Startinformationen zu tun haben, müssen implementiert werden.
831 | Teil-Prozessabbilder Es muss möglich sein, Teile des Prozessabbildes nur in bestimmten OBs zu aktualisieren.
876 | Wiederholtes Laden STEP7-Programme sollen geladen werden können, auch wenn zuvor schon ein anderes Programm geladen wurde. Dies erleichtert das Einspielen von Änderungen.

### Behobene Fehler: 2

CardId | Beschreibung | Workaround
--- | --- | ---
868 | Falsche Zeiten bei "SET_CLK" Die SFC 0 muss bei ungüligen DATE_AND_TIME-Eingaben den Fehler-Code 0x8080 oder 0x8081 zurückgeben. |
832 | Prozessabbildaktualisierung Das Prozessabbild nicht projektierter Peripherie-Eingänge darf nicht aktualisiert werden, zur Zeit wird mit Nullen überschrieben. |