RequestIni

| ALPHA-VISION® Laufzeit

# Request

## Liste Keywords

Keyword | Beschreibung | Feldname für die statischen IMAC 55 Felder | Feldlänge
--- | --- | --- | ---
Value | Aktueller Messwert einer analogen Messstelle |  | 9
TxtStsAct | Aktueller Status-Text |  | 10
Status | Aktuelle Status-Nr für den Status, in dem sich diese Messstelle gerade befindet |  | 3
ValueAsInt | Aktueller Messwert |  | 5
LimitA | Unterer Grenzwert zu dem aktuellen Status |  | 9
LimitB | Oberer Grenzwert zu dem aktuellen Status |  | 9
Range | Messbereich für Messstellen mit dynamischen Limits |  | 9
InhStsAct | Aktuell wirksame Inhibit-Group |  | 3
VisAlStsAct | Aktuelle (visuelle) Alarmgruppe |  | 3
AudAlStsAct | Aktuelle akustische Alarmgruppe |  | 3
PointId | Messstellenbezeichner | POINTID | 6
Description | Messstellentext | DESCRIPT | 30
RangeStart | Messbereichsbeginn (analoge Messstelle) | RANGESTART | 9
RangeEnd | Messbereichsende (analoge Messstelle) | RANGEEND | 9
Sensor | Transmitter- / Sensorbezeichnung | SIGNAL | 12
Unit | Technische Masseinheit | UNIT | 5
TechId | Technologiegruppen-Nummer | TID | 2
HitiId | Hints and Tips-Id | HITI | 6
AlDispl | Prozessbild (-name), dem diese Messstelle zugeordnet ist | ALPI | 6
AlVideo | Videobild (-name), dem diese Messstelle zugeordnet ist | ALVI | 6
TxtSts1 | Status-Text für Status Nr 1 | STATUS1 | 10
TxtSts2 | Status-Text für Status Nr 2 | STATUS2 | 10
TxtSts3 | Status-Text für Status Nr 3 | STATUS3 | 10
TxtSts4 | Status-Text für Status Nr 4 | STATUS4 | 10
TxtSts5 | Status-Text für Status Nr 5 | STATUS5 | 10
TxtSts6 | Status-Text für Status Nr 6 | STATUS6 | 10
TxtSts7 | Status-Text für Status Nr 7 | STATUS7 | 10
TxtSts8 | Status-Text für Status Nr 8 | STATUS8 | 10
Limit1 | Grenzwert für Status Nr 2 | LIMIT1 | 9
Limit2 | Grenzwert für Status Nr 3 | LIMIT2 | 9
Limit3 | Grenzwert für Status Nr 4 | LIMIT3 | 9
Limit4 | Grenzwert für Status Nr 5 | LIMIT4 | 9
Limit5 | Grenzwert für Status Nr 6 | LIMIT5 | 9
Limit6 | Grenzwert für Status Nr 7 | LIMIT6 | 9
Limit7 | Grenzwert für Status Nr 8 | LIMIT7 | 9
HystLimit | Hysterese für Grenzwert | LMTHYS | 9
VisAlSts1 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 1 | VAGR1 | 3
VisAlSts2 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 2 | VAGR2 | 3
VisAlSts3 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 3 | VAGR3 | 3
VisAlSts4 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 4 | VAGR4 | 3
VisAlSts5 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 5 | VAGR5 | 3
VisAlSts6 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 6 | VAGR6 | 3
VisAlSts7 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 7 | VAGR7 | 3
VisAlSts8 | Visuelle Alarmgruppe für Status Nr 8 | VAGR8 | 3
AudAlSts1 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 1 | AAGR1 | 3
AudAlSts2 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 2 | AAGR2 | 3
AudAlSts3 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 3 | AAGR3 | 3
AudAlSts4 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 4 | AAGR4 | 3
AudAlSts5 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 5 | AAGR5 | 3
AudAlSts6 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 6 | AAGR6 | 3
AudAlSts7 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 7 | AAGR7 | 3
AudAlSts8 | Akustische Alarmgruppe für den Status Nr 8 | AAGR8 | 3
AudAlOvfl | Akustische Alarmgruppe für Messstellen, die sich ausserhalb der Messbereichgrenzen befinden | AAGR0 | 3
InhOvfl | Alarmunterdrückungsgruppe für Messstellen, die sich ausserhalb des Messbereiches befinden | BLOCKGRP0 | 3
CompPointId | Messstellen-Bezeichner für Kompensationsmessstelle (nur für Thermoelemente) | COMPPNTID | 6
HystUpdate | Hysterese für das Aktualisieren von Messwerten | SNDHYS | 9
FNumPara | Funktionsnummer für das Ändern von Parametern | CHGPGR | 3
FNumCtrl | Benutzer-Gruppe | USRGRP | 3
FNumAck | Funktions-Nr für das Quittieren dieser Messstelle | ACKNGR | 3
UndefGrp | Gruppe für den Zustand "undefiniert" | UNDEFGR | 3
ScanCycle | Abfrage-Zyklus für diese Messstelle | SCANCYCLE | 2
Station | Unterstations-Name (Process Control Unit, PCU) | STATION | 5
Slot | Signalpfad für diese Messstelle | SLOT | 8
ObjNum | Objektnummer (interne Messstellen-Nr) | OBJID | 5
Comment | Kommentar- bzw. Referenzfeld | COMMENT | 14