ALPHA-VISION 30.01.2006 (E)

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AV20060130_E

Datum: 30.01.2006

### Beschreibung

AV20060130_E

Versionen:
VisuNT: 8.46.108
Visu2000: 1.68.108
SoftPlc7: 1.40.108

## Fertig

### User stories

CardId | Beschreibung
--- | ---
3110 | Application Watchdog
3112 | Av2SoftEas - VoGrp Counter
3111 | Schiffshauptuhr, Uhrzeitsynchronisation
2035 | AVET NichtNorisDatenobjekte ausgrauen
2804 | Beim Export von Datenobjekten aus AvET in dbf-Dateien kein ToUpper für Namen / IDs
2698 | Bearbeitung von mehr als einer CAN-Linie ermöglichen (mehr als 1400 Messstellen)
2600 | GA-Request:Für die Zukunft ist eine Möglichkeit vorgesehen, über die Daten (z. B. Limitwerte) aus dem Norimos3000-System abgefragt werden können
2547 | Redundanter Proxy; GA Master-Umschaltung
2599 | SPS / Deif-Einheit Endlösung
3031 | Com-G Header für Export Blob-Files
2839 | Einzelne Knoten mit Daten beschicken, damit bei Änderungen durch Inbetriebnehmer nicht immer das gesamte System geladen werden muß.
3022 | Standalone-Funktionalität für Export, freischaltbar über Checkbox oder ähnliches
3013 | "Kleine Redundanz": 2 CanBusse, 2*Senden
2036 | Toolbar nur für Noris notwendige Tools enabled

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---
1760 | Grenzwert ändern - Beim Ändern der Grenzwerte im Point-Report wird in der S7 (AbvSpu) keine Überprüfung auf aufsteigende Limits durchgeführt
3154 | Lizensierte Programme schließen sich nach ca. 30 min
2814 | Bei nur einer OS, die nicht an einem Netzwerk hängt (es genügt scheinbar ein Netzwerkkabel, das in einem Switch endet), gibt es Probleme mit der Socket (Connect / Reconnect)
2763 | Beim Import von Daten aus Noris3000 in AvET müssen die Alarmlevel von MPs mit nur einem Limit und von MPs mit High-Low-Überwachung von 2 auf 3 erhöht werden, da die Level dieser Alarme dem Level für HighHigh bzw LowLow bei (MPs mit 2 Limits) entsprechen müssen, um eine korrekte Anzeige zu gewährleisten. Gilt auch für xls-Import!
3072 | Limit-/Delay-Setzen funktioniert nicht mehr