
Schad anrufen - Toleranzverriegelung Waage 6 bei Spannungsausfall
erl.

"GEMENGEANLAGE STARTBEREIT"-BEDINGUNGEN IN FC 103 EINFÜGEN
ERL. 19.07.99 SCHV

Silobeschickung-Füllstandsmessung
erl. 15.07.99 SchV

SCHAD ANRUFEN: AUSDOSIERWAAGE RESET "DOSIEREN FERTIG" NUR MIT "START NACHFÜLLEN" ODER "SCALE RESET"
erl. 07.07.99 SchV

CONSUMPTION LIST NOCH ZU MACHEN
erl. 06.07.99 SchV

STATUS-DISPLAY CHARGENVERFOLGUNG (FC1 NW5)
erl. 06.07.99 Die

KLAPPENSIMULATION FILTER WAAGE 6
erl. 05.07.99 Düll

FEHLGEMENGE
erl. 06.07.99 Die

GEMENGEANLAGE: SILOANWAHL - START/STOP
ERL. 13.07.99 SCHV

DREHROHRVERTEILER (FREIGABE, TEST)
ERL. 13.07.99 SCHV

SILOBESCHICKUNG
erl. 09.07.99 RiC

MEMORY RESET - PROCESS DBs RÜCKSETZEN ???? 
erl. 07.07.99 SchV

DRUCKSCHALTPUNKTE DB44 -> DB58 UMLEGEN
ELR. 07.07.99 SchV

Nachfüllen/nachgefüllt Anzeige auf HMI
ERL. 13.07.99 SCHV

WAAGEN "DOSIEREN FERTIG" RÜCKSETZEN MIT A 3.7
ERL. 07.07.99 Die

Meldung "Anlage kann nicht starten"/"Anlage Start"
ERL. 08.07.99 SCHV

FC122/NW40-41 Fehlermeldungen über FP (retriggerbar mit FRes)
erl. 08.07.99 SchV

Fehlgemenge über WinCC anwählen DB58/DBX445.6(SCALE1-5) UND DBX445.7(CHECKSCALE)
ERL. 13.07.99 SCHV

Anzeige auf HMI "Scale 6 full"
ERL. 13.07.99 SCHV

-----------------------

Kompressorsignale prüfen


Analoge Füllstandsmelder-Signale
ERL.

Waage 5 Lastmesszelle
ERL.

FU's umstellen
ERL.

Druckerfassung Sender abgleichen


Bild PRESETTING Bezeichnungen ändern
erl. 15.12.99 SchV





