Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Referenzobjekte (RO)

Referenzobjekte sind Platzhalter, die zur Laufzeit auf beliebige Datenobjekte referenzieren können.
Referenzobjekte können auch in VisionNT über den Browser angelegt werden

Messstellen können mit anderen Datenobjekten in Listen zusammengefasst werden.

Listenname: | Datenobjektliste
Dateierweiterung: | .obj.xml
Objekte: | Referenzobjekt

Eigenschaften Datenobjektliste
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Datenobjektliste | nicht vorhanden
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
Anwenderklasse (UserDefinedClass) | nicht relevant für Export- und AWL-Funktionalität | nicht vorhanden

Eigenschaften Referenzobjekt
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name des Referenzobjekts | _ref.dbf: id (22)
Beschreibung (Descr) | freier Text | _ref.dbf: descr (30)
Objektnummer (ObjNum) | Objektnummer, nicht edierbar, wird zur Laufzeit systemintern vergeben | _ref.dbf: objnum (5)
Datenobjektreferenz (RefDataObj) | Name des referenzierten Datenobjekt | _ref.dbf: refid (5)
Entwicklungsumgebungszugriff (Access) | bestimmt, in wieweit das Referenzobjekt bearbeitet werden kann: importiert / schreibbar / geschützt (Name unveränderlich) | _ref.dbf: access (1)
AccessRight (AccessRight) | Zugriffsberechtigung | _ref.dbf: usrgrp (3)