OrBits

| ALPHA-VISION® DCS

## OrBits

### Syntax

`OrBits(arg1, arg2, ...);`

### Stack

1. Fehlende Argumente werden vom Stack entnommen (und von dort entfernt).
2. Das Ergebnis wird auf dem Stack abgelegt.

### Wirkung

Berechnet die bitweise ODER-Verknüpfung der angegebenen Argumente, wobei diese als Ganzzahlen interpretiert werden:
arg1 ODER arg2 ODER ... ODER argN

### Argumente

arg1 ... argN (Ganzzahl)
  Die Operanden der ODER-Verknüpfung.

### Beispiel

    //Stack vorher (2 Elemente):
    //"0xff00"
    //TRUE //wird als 1 interpretiert
    OrBits(,0x10, );
    //Stack nachher (1 Element):
    //0xff11