Add

| ALPHA-VISION® DCS

## Add

### Syntax

`Add(arg1, arg2, ...);`

### Stack

1. Fehlende Argumente werden vom Stack entnommen (und von dort entfernt).
2. Die Summe der Argumente wird auf dem Stack abgelegt.

### Wirkung

Berechnet die Summe der angegebenen Argumente, wobei diese als Fließkommazahlen interpretiert werden:
arg1 + arg2 + ... + argN

### Argumente

arg1 ... argN (Fließkommazahl)
  Die Operanden der Addition.

### Beispiel

    //Stack vorher (3 Elemente):
    //"1"
    //2,3
    //"c"   //wird als Null interpretiert
    Add(3,,4,, );
    //Stack nachher (1 Element):
    //10,3