MePo_SetDelOvflN

| ALPHA-VISION®job.dbf

### MePo_SetDelOvflN

Aktion: | MePo_SetDelOvflN - Set Time delay overflow entry
Beschreibung: | Setzt die Zeitverzögerung vom Overflow zur Statuswechselanzeige
Syntax: | MePo_SetDelOvflN(PointId,Value)
Parameter: | PointId: Datenobject Value: Verzögerungswert in Sekunden
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | MePo_SetDelOvflN($ACT,5) |

geht der Messwert einer Messstelle in Overflow (Out of range), wird 5 sec. danach dies als Statuswechsel angezeigt
Kollidiert die Definition mit dem angrenzenden Status, d,h. ist der "entry" Wert des einen unterschiedlich zum "out" Wert des Anderen, wird die Definition des Status genommen, dem der HÖHERE ALARMLEVEL zugeordnet ist.
in diesem Syntax ist der job nur zwecks Kompatibilität zu alten Projektierungen enthalten - für aktuelle Projektierungen unbedingt:
Obj_SetAttr(PointId,DelOvflIn), => siehe dort, verwenden.