SoftPlc7-Kommandozeilenparameter

| ALPHA-VISION® SoftPlc7

## 1. Aufrufsyntax

    SoftPlc7 [ /r | /rw | /rn | /rk | /l ] [ /c /from=<Quelle> /to=<Ziel>]
             [ /ini=<Dateiname> ] [ /hide ] [ /minimized ] [ /debug ]

Nach dem Aufruf erscheint das SoftPlc7Startfenster

## 2. Kommandozeilenparameter der SoftPlc7

Kommando | Beschreibung
--- | ---
/r oder /rw | Das unter [Run] Project= <Pfad> angegebene SoftPlc7-Projekt wird automatisch geladen und im Wiederanlauf-Modus gestartet.
/rn | Das unter [Run] Project=<Pfad> angegebene SoftPlc7-Projekt wird automatisch geladen und im Neustart-Modus gestartet.
/rk | Das unter [Run] Project=<Pfad> angegebene SoftPlc7-Projekt wird automatisch geladen und im Kaltstart-Modus gestartet.
/l | Das unter [Run] Project= <Pfad> angegebene SoftPlc7-Projekt wird automatisch geladen. Die SoftPlc7 befindet sich danach im STOP-Zustand.
/c /from=<Quellpfadname> /to=<Zielpfadname> | Die dbf-Dateien aus dem STEP7-Programm des Simatic Manager (Quellpfadname) werden gelesen und in ein SoftPlc7-internes Format (Zielpfadname) konvertiert; dieser Zielpfadname wird in der SoftPlc7 beim manuellen Laden eines SoftPlc7-Projektes angegeben. Beim Konvertieren wird kein Applikations-Fenster aufgebaut.
/ini=<Dateiname> | Über diesen Parameter kann die konfigurierende INI-Datei angegeben werden. Defaultwert ist "SoftPlc7.ini".
/hide | Es wird kein Applikations-Fenster aufgebaut; die SoftPlc7 arbeitet im Hintergrund.
/minimized | Das Applikations-Fenster ist nach dem Programmstart minimiert.
/debug | Das Applikations-Fenster erscheint nach Programmstart im Debug-Modus, in diesem können Variablen beobachtet werden. Sofern Variablentabellen gespeichert sind, wird die erste in der Liste angezeigt.