ALPHA-VISION 24.02.2006 (E)

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AV20060224(Imac55L)_E

Datum: 22.02.2006

### Beschreibung

AV20060203_E

Versionen:
VisuNT: 8.46.111
Visu2000: 1.68.111
SoftPlc7: 1.40.111

## Fertig

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---
3296 | Eingaben in Kleinschreibung werden akzeptiert, aber später bei der Generierung der AbvSPU als fehlerhaft abgewiesen (z.B. wird 'db1.dbw1' abgewiesen, während 'DB1.DBW1' funktioniert).
3299 | Der DB165 wird bei der AbvSPU-Generierung erzeugt. Dabei wird das Time-Master-Flag der AbvSPU (DB195.DBX.DBX165.0) immer gesetzt (TRUE). Dieses flag muss aus der Stationsliste (*.stn.xml) aus dem Attribut 'Timemasterflag' der jeweiligen PCU abgeleitet werden.
3307 | Usr_DisHiTi: Die fehlende Auswahl ist auf einen mangelhaften Eintrag in der _job.dbf zurückzuführen. Wir werden dies in der nächsten release korrigieren.
3256 | Beim Excel-Import werden die Sektionslisten in AvEdit nicht korrekt erstellt. Es entsteht (ausgehend von gelöschten sektionslisten-XMLs) nur ein Eintrag je Sektion. Dieser Eintrag referenziert scheinbar auf die (alphabetisch) letzte Messstelle in der Sektion. Das sieht so aus, als würde hier ab dem zweiten Eintrag je Sektion nicht mehr 'appended' sondern überschrieben.
3301 | Die neuen Watchdog-Variablen werden nicht korrekt bearbeitet, wenn die Uhrzeit (UT ?) verstellt wird. Beim Rückwärtsstellen der Uhrzeit werden die Zeiten scheinbar so lange nicht bearbeitet, bis die Uhrzeit wieder zu dem letzten in der Watchdog-Funktion bearbeiteten Zeit vorgedrungen ist. Werden hier absolute Zeiten gespeichert ? ! Dies passiert auch, wenn die Zeit nur um wenige Minuten verstellt wird (was auch für die UT normal ist). Die Überwachungszeiten für unseren Alarm können wir nicht verlängern, weil wir auch einen Re-Boot einer OS errfassen und melden wollen.
3283 | Beim Import von PVs aus Excel wird in der Tabelle '_XlsPv.obj.xml' die Eigenschaft 'Value Typ Visulizing' nicht korrekt gesetzt. Ich habe das mit einer PV -> Numerisch -> Unsigned Integer ausprobiert. Hier wird als Eigenschaft 'Measuring Value Typ' korrekt die Eigenschaft 'UINT' aus Excel übernommen. Im Feld 'Value Typ Visulizing' steht aber immer 'REAL'. Dies ist so m.E. nicht richtig. Der Value von PVs mit dieser Einstellung wird in unsderen Point Reports nicht korrekt dargestellt.
3287 | Wenn eine Scaling-Group-Nummer in der Excel-Tabelle angezogen wird, die so noch nicht in AvEdit existiert, dann wird eine neue Scaling Group mit dem passenden Namen angelegt. Diese neue Gruppe wird aber fälschlich nicht im Verzeichnis 'Imported -> Scaling Groups' , sondern direkt unter 'Imported' angelegt. Dies lässt sich mit AvEdit nichzt korrigieren. Man muss AvEdit schließen und die erzeugten Dateien mit dem Explorer an den korrekten Zielort verschieben. Für Scaling Groups, die bereits existieren passiert dies nicht. Es erfolgt die korrekte Zuweisung der in Excel angezogenen Scaling Group zu der bereits existierenden Scalin Group in Avedit.
3282 | In AvEdit wird während eines laufenden Excel-Imports ein Dialog angeboten, der auch einen Cancel-Button hat. Betätigt man 'Cancel', dann verschwindet der Dialog und alles sieht so aus als wäre der Vorgang abgebrochen worden. Tatsächlich läuft der import aber weiter (siehe Output im Ausgabefenster). Während dieser Zeit kann man zwar AvEdit 'ein wenig' bedienen, aber viele Bedienungen schlagen fehl.