Mul

| ALPHA-VISION® DCS

## Mul

### Syntax

`Mul(arg1, arg2, ...);`

### Stack

1. Fehlende Argumente werden vom Stack entnommen (und von dort entfernt).
2. Das Produkt der Argumente wird auf dem Stack abgelegt.

### Wirkung

Berechnet das Produkt der angegebenen Argumente, wobei diese als Fließkommazahlen interpretiert werden:
arg1 * arg2 * ... * argN

### Argumente

arg1 ... argN (Fließkommazahl)
  Die Operanden der Multiplikation.

### Beispiel

    //Stack vorher (3 Elemente):
    //"1"
    //2,5
    Mul(3,,4,);
    //Stack nachher (1 Element):
    //18