Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Skaliergruppe

Skaliergruppen gibt es nur für analoge Messstellen.
Ist es notwendig ein ankommendes analoges Signals aufzubereiten, geschied dies über einen "conversion table". Das ankommende Signal wird an einer Kurve "gespiegelt" und das Ergebnis an die Messstelle weitergegeben.
Ein "conversion table" kann als "Skaliergruppe" für beliebig viele Messstellen genutzt werden.

Im AvET:

- sind Wertepaare in Skaliergruppen zusammengefasst
- haben Skaliergruppen die Endung ".sgr.xml"

Mit dem AvET können:

- Skaliergruppen erstellt werden.
- Skaliergruppen exportiert werden.

- Wertepaare in Skaliergruppen erstellt werden.
- Wertepaare in Skaliergruppen modifiziert werden.
- Wertepaare in Skaliergruppen gelöscht werden.

  Hinweis

- Skaliergruppen können NICHT importiert werden

## Erstellen von Skaliergruppen

Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Skaliergruppen" anlegen.

In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Skaliergruppe" treffen.
In das Feld "Namen" den gewünschten Namen eintragen.

Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad der Skaliergruppe eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Skaliergruppe mit der Endung ".sgr.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Wertepaaren

  Über Doppelklick die gewünschte Skaliergruppe öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Skaliergruppe enthaltenen Wertepaare gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Transmitterliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Wertepaar löschen

  Im mittleren Fenster gewünschtes Wertepaar wählen.

- Im rechten Fenster wird die Wertepaardefinition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Wertepaardefinition ändern

  Im mittleren Fenster gewünschten Wertepaar wählen.

- Im rechten Fenster wird die Wertepaardefinition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Wertepaardefinitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Hinweis

- Nicht definierte X-Werte werden zwischen den angrenzenden Werten linear interpoliert

Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

### Wertepaar erstellen

In der Bearbeitungsleiste die Aktion "neues Objekt" auswählen.

Ein Wertepaar wird erstellt

- Das System vergibt keinen default Namen

  Hinweis

- Nicht definierte X-Werte werden zwischen den angrenzenden Werten linear interpoliert

Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

## Eigenschaften

Listenname: | Skaliergruppe
Dateierweiterung: | .sgr.xml
Objekte: | Skaliergruppen-Wertepaar

Eigenschaften Skaliergruppe
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Name der Skaliergruppe | _mp.dbf: scalegroup
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

Eigenschaften Wertepaar
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden
x (X) | x-Wert | nicht vorhanden
y (Y) | y-Wert | nicht vorhanden