Transmitter

| ALPHA-VISION® AvET

# Bilder

AvET unterstützt momentan keinen Graphikeditor. Damit der Export nach VisuNT korrekt ablaufen kann, müssen jedoch alle referenzierten Alarmbilder in AvEt bekannt sein. Dazu werden die Bilder beim Import in Form eines Bildeintrags in einer Liste gespeichert.

    Die in dieser Liste befindlichen Daten werden nicht exportiert!

Im AvET:

- sind Bildeinträgen in Displaylisten zusammengefasst
- Displaylisten haben die Endung ".dil.xml"

Mit dem AvET können:

- Displaylisten erstellt werden.
- Displaylisten importiert werden.

- Bildeinträge in Displaylisten erstellt werden.
- Bildeinträge in Displaylisten modifiziert werden.
- Bildeinträge in Displaylisten gelöscht werden.

  ## Erstellen von Displaylisten

  Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Displaylisten" anlegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Displaylisten" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Listennamen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Displayliste mit der Endung ".dil.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Bildeinträgen

  Über Doppelklick die gewünschte Displayliste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Displayliste enthaltenen Bildeinträge gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Displayliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Bildeintrag löschen

  Im mittleren Fenster gewünschten Bildeintrag wählen.

- Im rechten Fenster wird der Bildeintrag angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Bildeintrag ändern

  Im mittleren Fenster gewünschten Bildeintrag wählen.

- Im rechten Fenster wird der Bildeintrag angezeigt.

  Im rechten Fenster kann der Bildeintrag modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### Bildeintrag erstellen

  In der Bearbeitungsleiste über das Rollmenü der Aktion "neues Objekt" auswählen.

  Ein Bildeintrag wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen "disN" (N steht für eine laufende Nr.)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Displayliste
  Dateierweiterung: | .dil.xml
  Objekte: | Bildeintrag

  Eigenschaften Displayliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Displayliste | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

  Eigenschaften Bildeintrag
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name des Bildes | _dirpic.dbf: picture (6)
  Beschreibung (Descr) | freier Text | _dirpic.dbf: descript (30)
  x-Maß (DP) (SignalType) | Bildbreite | _dirpic.dbf: tarresx in DP verwandelt (6)
  y-Maß (DP) (SignalType) | Bildhöhe | _dirpic.dbf: tarresy in DP verwandelt (6)