ALPHA-VISION 12.12.2003

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20031212 - SoftPlc7(AvSoftPlc7)

Datum: 12.12.2003

### Beschreibung

AlphaVision20031212 - SoftPlc7(AvSoftPlc7)

Name der Installationsdatei=<AlphaVision20031212_SoftPlc7.exe>

Versionsnummern:
- SoftPlc7: 1.40.62
- AbHelp: 1.11.62

### Neue Features: 2

CardId | Beschreibung
--- | ---
1071 | Spalte Steuerwert Das Handling mit den Steuerwerten soll vereinfacht werden. Beim Anklicken eines Steuerwert-Feldes muss der alte Text selektiert werden. Leerstrings dürfen nicht als "0" interpretiert werden. Beim Abspeichern einer VAT müssen auch die Steuerwerte gespeichert und beim Laden einer VAT wieder restauriert werden.
1075 | UDP/OPC-Kommunikation ohne LAN SoftPlc7OPCServer, SoftPlc7 und OPC-Clients sollen miteinander kommunizieren können, auch wenn die Programme auf einem einzigen Rechner laufen, der sich nicht in einem LAN befindet.

### Behobene Fehler: 2

CardId | Beschreibung | Workaround
--- | --- | ---
1072 | Auslastungsanstieg bei TCP/IP-Online Wenn im Beispiel-S7-Programm ap0011 in der SoftPlc7 eine TCP/IP-Verbindung aufgebaut wird, steigt die System-Auslastung auf 100%. |
1076 | Nichtbeendigung SFC46 Wird die SFC46 ("STOP") in einem STEP7-Programm aufgerufen, wird eine Endlosschleife ausgeführt o.ä. Die Rechner-Auslastung steigt auf 100%. Es erscheint die Meldung, dass eine Funktion nicht beendet wurde. |

# Readme-Datei für AlphaVision20031212 - SoftPlc7(LbtsSan)

Datum: 12.12.2003

### Beschreibung

AlphaVision20031212 - SoftPlc7(LbtsSan)

Name der Installationsdatei=<AlphaVision20031212_SoftPlc7.exe>

Versionsnummern:
- SoftPlc7: 1.40.62
- AbHelp: 1.11.62

### Neue Features: 1

CardId | Beschreibung
--- | ---
1111 | Schnittstellenwahl bei Send/Recv Die von der SoftPlcNet.dll verwendete Bibliothek s7_sr.dll soll durch eine andere Bibliothek mit derselben Schnittstelle und beliebigem Namen austauschbar sein. Die Funktionen 'SRMD_Set', 'SRMD_Reset' und 'SRMD_Request' müssen geladen werden können, wenn diese in der neuen DLL mit der Aufrufkonvention 'WINAPI' und 'extern "C"' deklariert sind. In den Project-Settings muss '__stdcall' eingestellt sein.

### Behobene Fehler: 1

CardId | Beschreibung | Workaround
--- | --- | ---
1045 | Stackoverflow bei Start Im Device-Thread stürzt die Funktion WaitForMultipleObjects mit einem Stack Overflow ab. |