AbvEditor

| ALPHA-VISION® PMU

# Editor

## Rollmenü Bearbeiten Über das Rollmenü Bearbeiten können grafische Elemente erstellt bzw. modifiziert werden

### Widerrufen

Mit Widerrufen wird die zuletzt durchgeführte Änderung an Graphikobjekten rückgängig gemacht. Es ist nur ein Rückschritt möglich.

### Ausschneiden

Mit Ausschneiden werden alle im aktuellen Bild selektierten Objekte in die Vision-interne Zwischenablage kopiert und aus dem Bild entfernt.
Achtung:
- Das ausgeschnittene Objekt (od. die Objektgruppe) wird nur solange in der Zwischenablage gehalten, als das Bild geöffnet ist.
- Wird ein Objekt oder eine Objektgruppe ausgeschnitten, werden damit eventuelle Einträge in der Zwischenablage überschrieben.
- Mehrfachwahl von Objekten ist über "Lasso" oder "Shift & linke Maustaste" möglich; die relative Position der Objekte zueinander bleibt dabei erhalten.

### Kopieren

Mit Kopieren werden alle im aktuellen Bild selektierten Objekte in die Vision-interne Zwischenablage kopiert und bleiben im Bild erhalten.
Achtung:
- Das kopierte Objekt (od. die Objektgruppe) wird nur solange in der Zwischenablage gehalten, als das Bild geöffnet ist.
- Wird ein Objekt oder eine Objektgruppe kopiert, werden damit eventuelle Einträge in der Zwischenablage überschrieben.
- Mehrfachwahl von Objekten ist über "Lasso" oder "Shift & linke Maustaste" möglich; die relative Position der Objekte zueinander bleibt dabei erhalten.

### Einfügen

Mit Einfügen wird der Inhalt der Zwischenablage in das aktive Fenster kopiert. Das eingefügte Objekt, bzw. die Objektgruppe wird dabei in die linke obere Ecke des Bildes plaziert und ist automatisch selektiert.
Achtung:
Die Objektgröße wird dabei der Zielauflösung, siehe Information angepasst; d.h. wurden z.B. Objekte aus Bildern mit Zielauflösung 800 x 600 in die Zwischenablage übernommen und werden von dort in ein Bild mit Zielauflösung 400 x 300 eingefügt, sind diese nach dem Einfügen nur noch halb so groß wie im Ursprung; bei entsprechend unterschiedlichen Zielauflösungen können sich daher auch Unterschiede in den Seitenverhältnissen ergeben.

### Löschen

Mit Löschen werden alle im aktuellen Bild selektierten Objekte gelöscht. Der Inhalt der internen Zwischenablage bleibt unverändert.

### Alles auswählen

Mit Alles auswählen werden alle selektierbaren Objekte des aktiven Fensters selektiert, also auch solche, die durch übereinanderliegenden Graphikobjekte verdeckt werden.

### Attribute sequenziell

Dieser Menüpunkt blendet einen Dialog ein, über den die Eigenschaften der selektierten Graphikobjekte geändert werden können, wobei jedes selektierte Objekt getrennt bearbeitet wird.
Das jeweils aktuell bearbeitete Objekt wird innerhalb des Bildes hervorgehoben dargestellt.
Der eingeblendete Dialog besteht aus einem variablen und einem festen Bereich. Die folgende Abbildung zeigt den festen Bereich des Dialogs.

[gewählter Objekttyp]
Kategorie
Aus dieser Liste kann eine der verfügbaren Kategorien ausgewählt werden. Der Inhalt des variablen Dialogbereichs ist abhängig von dem jeweils markierten Listenelement. (siehe Tabelle)
OK Vorherige
Sind mehrere Graphikobjekte markiert, können über diese Schaltfläche die aktuellen Änderungen übernommen und zum vorherigen Objekt gewechselt werden.
OK Nächste
Sind mehrere Graphikobjekte markiert, können über diese Schaltfläche die aktuellen Änderungen übernommen und zum nächsten Objekt gewechselt werden.
Widerrufen
Setzt die Änderungen des aktuellen Graphikobjektes zurück.
Schliessen
Schließt den Dialog und übernimmt die aktuellen Änderungen.
Abbrechen
Schließt den Dialog und verwirft die aktuellen Änderungen.

Kategorie | Variabler Dialogbereich
--- | ---
Bezeichnung | Bedeutung
Allgemein | Linienfarbe | Kombinationsfeld zur Einstellung der Linien- bzw. Zeichenfarbe des selektierten Objekts.
Füllfarbe | Kombinationsfeld zur Einstellung der Füll- bzw. Hintergrundfarbe des selektierten Objekts.
Linienart | Kombinationsfeld zur Einstellung der Linienart des selektierten Objekts.
Füllmuster | Kombinationsfeld zur Einstellung des Füllmuster des selektierten Objekts.
Schriftart | Kombinationsfeld zur Einstellung der Schriftart des selektierten Objekts.
Schriftgrösse | Kombinationsfeld zur Einstellung der Schriftgröße des selektierten Objekts.
Ausrichtung | Kombinationsfeld zur Einstellung der Ausrichtung des selektierten Objekts innerhalb der Boundingbox.
Referenz ID | In diesem Feld wird die Referenznummer des selektierten Objekts angezeigt.
Dynamik | Dynamikfunktion | Eingabefeld für die Dynamikfunktion, in deren Abhängigkeit das Grafikobjekt entsprechend der Umschalttabelle, sein Aussehen ändert. Nach Anklicken der rechts neben dem Eingabefeld platzierten Schaltfläche >> kann die gewünschte Funktion über einen Auswahldialog angegeben werden.
Beschreibung | Eingabefeld für einen Kommentar.
Umschalttabelle | Eingabefeld für die zu verwendende Attribut- bzw. Figur-Umschalttabelle. Nach Anklicken der rechts daneben plazierten Schaltfläche >> kann aus einer Liste die gewünschte Umschalttabelle selektiert werden.
Aktion | Aktion | Eingabefeld für die Aktion des Bedienelements; sollen mehrere Aktionen ausgeführt werden, sind diese jeweils durch ein Semikolon voneinander zu trennen. Nach Anklicken der rechts neben dem Eingabefeld plazierten Schaltfläche >> können die gewünschten Aktionen über einen Auswahldialog angegeben werden.
Beschreibung | Enthält einen Text, der im Prozeßbetrieb bei Selektion des jeweiligen Bedien-objektes (Schaltfläche, Kontrollfeld etc) in der Statuszeile angezeigt wird.
Aktion der rechten Maustaste | Eingabefeld für die Aktion die ausgeführt werden soll, sobald das Element mit der rechten Maustaste angeklickt wird. Nach Anklicken der rechts neben dem Eingabefeld plazierten Schaltfläche >> können die gewünschten Aktionen über einen Auswahldialog angegeben werden.
Bedien Gruppe | Eingabefeld für den Bediengruppennamen; sie werden genutzt um Aktionen zu gruppieren die dann gemeinschaftlich ausgeführt werden. z.B. Über Werteingabefelder können Parameter geändert werden - die Eingabefelder sind der Bediengruppe "paran" zugeordnet - Parameteränderungen sind zunächst nur lokal - über die Aktion Apply_ctrl(paran) werden die Parameter der Bediengruppe "paran" dem System übergeben
Beschleunigungs Taste | Über dieses Kombinationsfeld kann zusammen mit den Steuertasten "Strg", "Alt", und "Shift" eine Beschleunigungstaste zur Schnellanwahl über die Tastatur festgelegt werde - eine Beschleunigungstaste hat die gleiche Funktionalität wie der Mausklick.
Posttrigger | Eingabefeld für die Postrigger-Aktion, die jeweils nach Abschluß der Bedienung ausgeführt wird. Beispielsweise lassen sich somit Bereichsprüfungen für die Eingabe innerhalb eines Werteingabefeldes vornehmen. Nach Anklicken der rechts neben dem Eingabefeld plazierten Schaltfläche >> können die gewünschten Aktionen über einen Auswahldialog angegeben werden.
Variablen | Variablenfunktion | Eingabefeld für die Variablenfunktion Nach Anklicken der rechts neben dem Eingabefeld plazierten Schaltfläche >> kann die gewünschten Funktion über einen Auswahldialog angegeben werden.
Format | Ausrichtung | Über diese Radioknöpfe wird für Balkendarstellung und Kurvendarstellung die Richtung der Y-Achse festgelegt.
Balkendarstellung | Über diese Radioknöpfe wird die Darstellungsart für Balkendarstellung eingestellt. Balken bedeutet, daß der Prozeßwert innerhalb seiner Begrenzungen durch ein gefülltes Rechteck dargestellt wird. Bei der Einstellung Linie dagegen wird der Prozeßwert innerhalb seiner Begrenzungen durch eine Linie angezeigt. | Kurvendarstellung | Über diese Radioknöpfe wird die Darstellungsart für Meßwertkurven festgelegt. Pixel bedeutet, daß die Anzeige der Kurve in einzelnen Punkten erfolgt. Durch die Einstellung Polygon werden die Kurvenpunkte durch Linien verbunden. | Ausgabemaske | Gibt das Anzeigeformat für Digitalanzeigen und Werteingabefelder an. Siehe hierzu die Abschnitte der entsprechenden Objekte

Freischaltung

Freischaltfunktion

Eingabefeld für die Funktion, in deren Abhängigkeit das jeweilige Bedienelement freigegeben bzw. gesperrt wird. Gibt die hier definierte Funktion einen Wert ungleich 0 zurück, ist das betreffende Bedienelement freigegeben, andernfalls ist es gesperrt.
Nach Anklicken der rechts neben dem Eingabefeld plazierten Schaltfläche >> kann die gewünschte Funktion über einen Auswahldialog angegeben werden.

Funktionsnummer | Eingabefeld für die Funktionsnummer. Der Anwender hat nur dann Zugriff auf das Bedienelement, wenn die Funktionsnummer in seinem Benutzerprofil enthalten ist. Siehe auch: zugriffsschutz | Quittierbar | Dieses Kontrollfeld legt fest, ob die an Listboxen angebundenen Meßstellen quittiert werden können oder nicht.
Skalierung | Skalierungsoffset Funktion-Y KURVEN | Definiert um welchen Wert die Nullinie der Aufzeichnung in den Aufzeichnungsbereich verschoben wird.
Skalierungbereich Funktion-Y KURVEN | Definiert den Aufzeichnungsbereich der Y-Achse. | Skalierungsoffset Funktion-X KURVEN | Definiert den Offset des ältesten dargestellten Wertes zur aktuellen Zeit. | Skalierungbereich Funktion-X KURVEN | Definiert den Aufzeichnungsbereich der X-Achse. | Puffergrösse KURVEN | Definiert die Dateigrösse die für die Aufzeichnung der Kurve zur Verfügung steht; der Puffer ist als Ringpuffer ausgelegt - der jeweils älteste Wert wird wieder überschrieben. | Offset Funktion DIGITALANZEIGE | Definiert den Wert, um den die Angezeige vom tatsächlichen Wert abweichen soll. | Gradient Funktion DIGITALANZEIGE | Definiert den Wert, mit dem der tatsächlichen Wert multipliziert werden soll bevor er zur Anzeige kommt. sind Beide Werte angegeben, wird zuerst die GRADIENT Funktion ausgeführt. | Skalierungsoffset-Funktion BALKEN | Definiert den Betrag, um den der ankommende Wert versetzt wird; (-) minus = in Richtung der angegebenen Ausrichtung (+) plus = Verschiebung entgegengesetzt der Ausrichtung | Skalierungsbereich-Funktion BALKEN | Definiert den Bereich der für die Darstellung projektiert wird. | Skalierungsnull-Funktion BALKEN | Definiert den Nullpunkt. 0: der Nullpunkt entspricht dem definierten Offset -: der Nullpunkt wird gegen die Ausrichtung verschoben +: der Nullpunkt wird zur Ausrichtung verschoben

Figur Parameter

Aktualparameter

Die Kategorie Figur-Parameter enthält eine Tabelle, in der sämtliche in der Figur verwendeten Formalparameter zusammen mit den jeweiligen Funktionen aufgelistet werden. Wurde ein- und derselbe Parameter mehrmals verwendet, wird er entsprechend häufig in der Liste angezeigt.
Um einen Formalparameter mit einem Datenobjekt zu versorgen, ist zunächst der dazugehörige Eintrag in der Liste zu markieren. Anschließend kann über das Eingabefeld Aktualparameter das gewünschte Datenobjekt eingegeben werden. Nach Anklicken der daneben plazierten Schaltfläche >> kann ein Datenobjekt aus einer Liste ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche Ändern werden die Angaben für den betreffenden Parameter aus dem Eingabefeld in die Liste übernommen.

### Attribute global

Dieser Menüpunkt ist prinzipiell mit dem Menüpunkt Attribute Sequentiell identisch. Die definierten Aktionen/Funktionen werden dabei nicht einzelnen, sondern allen markierten Objekten zugeordnet.

### Objekt ändern

Dieser Menüpunkt schaltet in den objektabhängigen Bearbeitungsmodus des derzeitig selektierten Graphikobjekts.
Beispielsweise können so bei Polygonen einzelne Punkte oder bei einem Kreisbogen der Anfangs- und Endwinkel geändert werden.
Alternativ zur Verwendung dieses Menüpunktes kann der objektabängige Bearbeitungsmodus auch durch Doppelklicken auf das jeweilige Objekt angewählt werden.

### Information

Es wird ein Dialog zur Bearbeitung von bildabhängigen Informationen eingeblendet;
die Felder haben folgende Bedeutung:

Feldname | Bedeutung
--- | ---
Name | Bildname - Das Feld ist nicht änderbar
Beschreibung | Bildbeschreibung, max. 30 Zeichen
Menü | Über dieses Kombinationsfeld kann für Prozeßbilder ein Menü ausgewählt werden, das automatisch beim Laden des Bildes aktiviert wird.

Bildgruppe

Über dieses Kombinationsfeld kann ein Prozeßbild einer Bildgruppe zugeordnet werden.
Wird innerhalb des Prozeßbetriebs zwischen zwei Bildern gewechselt, die in derselben Bildgruppe liegen, werden der Vergrößerungsfaktor und die Lage des angezeigten Ausschnitts beibehalten.
Bildgruppen werden über den BROWSER / Bildgruppen bearbeitet; dort ist für jede Bild-gruppe ein eindeutiger Bezeichner und (optional) ein Kommentar zu vergeben.

Hinweis-Id | Über die Hinweis-Id, die im BROWSER / Hinweise ihre Entsprechung findet, kann dem Bild eine Hilfedatei zugeordnet werden, die während des Prozeßbetriebs aufgerufen werden kann.

Funktionsnummern

Zugriff
Die hier angegebene Nummer definiert die Berechtigung zum Aufruf.
Hat der angemeldete Benutzer in seinem Benutzerprofil diese Funktionsnummer enthalten, kann er das Bild aufrufen.
Bildverzeichnis
Die hier angegebene Nummer definiert die Anzeige im Bildbrowser.
Hat der angemeldete Benutzer in seinem Benutzerprofil diese Funktionsnummer enthalten, wird das Bild im Bildbrowser angezeigt.
HINWEIS:
Der Eintrag "0" bedeutet, das Bild ist für alle Benutzer verfügbar.
siehe auch:
BROWSER / Benutzer
BROWSER / Benutzerprofile

Hintergrundfarbe | Kombinationsfeld zur Festlegung der Hintergrundfarbe des Bildes.
Rahmenfarbe | Kombinationsfeld zur Festlegung der Umrandungsfarbe des Bildes.
Zielauflösung | Über diese Felder werden die Breite und die Höhe des Bildes in Bildschirmpunkten angegeben. siehe auch AbvLayout

Über die Schaltfläche "ok" werden die Änderungen übernommen und das Dialogfenster geschlossen.
Über die Schaltfläche "Abbrechen" werden die Änderungen verworfen und das Dialogfenster geschlossen.

### Neu zeichnen

Der Inhalt des aktiven Fensters wird neu gezeichnet.