ALPHA-VISION 14.11.2003

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20031114 - SoftPlc7(LbtsSan)

Datum: 14.11.2003

### Beschreibung

AlphaVision20031114 - SoftPlc7(LbtsSan)

Name der Installationsdatei=<AlphaVision20031114_SoftPlc7.exe>

Versionsnummern:
- SoftPlc7: 1.38.60
- AbHelp: 1.11.60

### Neue Features: 1

CardId | Beschreibung

1019

Freeze-Bausteine
1. Der verwendete Kommunikationsmechanismus (SICOS, AG_SEND/AG_RECV)
soll im Freeze-Zustand weiterlaufen. Deshalb soll die SoftPlc7 die
Möglichkeit bieten, bestimmte Funktionsbausteine (die keine Parameter haben)
inklusive aller Subfunktionen auch im Freeze weiter auszuführen. Diese FBs
werden unter einer neuen Rubrick im INI-File aufgelistet. Für solche FBs
wird dann von der SoftPlc7 intern ein neuer OB erzeugt (mit der gleichen
Zykluszeit, wie der OB, in welchem der FB zuvoraufgerufen wurde). Dieser OB
wird dann im Freeze-Zustand anstelle des ursprünglichen OBs ausgeführt.
Im Zusammenhang mit dieser Erweiterung muss es auch möglich sein, eine Liste
von DBs im INI-File anzugeben, die zu den im Freeze-Zustand auszuführenden
FBs gehören. Diese DBs dürfen bei einem Snapshot nicht
abgespeichert/restauriert werden.