Figur anlegen

| ALPHA-VISION® DCS

# Figur anlegen

1. Datei/neu
2. Figur auswählen
3. Name vergeben
4. OK
5. Die Figur erscheint im Arbeitsbereich

   Die Figur hat die gleichen Eigenschaften wie ein Bild (auch Layer).

   Zusätzlich ist die Eigenschaft "Referenzpunkt". Der Referenzpunkt gibt an, wo die Figur plaziert werden soll. Bei Figurumschaltungen werden die Figuren so plaziert, daß die Referenzpunkte zur Deckung kommen. Die Figuren werden dann alle in Originalgröße angezeigt. Damit ist es nicht mehr nötig, die Skalierung der Figuren durch unsichtbare Rechtecke und ähnliche Hilfskonstruktionen zu unterdrücken.

   Der Refernzpunkt wird als x- und y- Koordinate (durch Semicolon getrennt) relativ zur linken oberen Ecke der Figur angegeben.

6. Geben Sie der Figur eine Größe (Auflösung -X und -Y)
7. Plazieren sie einige Objekte in der Figur.
8. Speichern Sie die Figur

Änderungen an bereits plazierten Figuren werden erst nach dem Speichern der Figur in den geöffneten Bildern übernommen. Das Verhalten ist hier wie im Picedit.exe.