Apply_Params

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Apply_Params

Aktion: | Apply_Params - Apply changed MePo params
Beschreibung: | sendet Grenzwerte und Verzögerungszeiten einer Messstelle, die über Eingabefeld geändert wurden und der angegebene Bediengruppe zugehören, an die dazugehörige Station.
Syntax: | Apply_Params (Bediengruppe)
Parameter: | Bediengruppe: kennzeichnet die Zusammengehörigkeit einzelner Kontrollelemente
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | Apply_Params (MP_123)