Version 1.28

| ALPHA-VISION® Historie

# Version 1.28

## Neue Features/Bugfixes

- Fehlermeldung in BdcRun bei Bildschirm voller Plotsymbole geht jetzt in ein Fenster, das es erlaubt, BdcRun weiter zu bedienen. Wenn viele Meldungen auf einmal kommen werden sie nacheinander aufgelistet. Wenn mehr als 100 Meldungen aufgelistet sind, wird die älteste gelöscht. Das Fenster läßt sich mit dem "X"-Button schließen, kommt aber wieder, wenn eine neue Meldung ansteht.
- Die *.Err-Dateien werden jetzt in ein Verzeichnis geschrieben, das in der Environment-Variable ABLOGFILEDIR spezifiziert wird. Wenn diese Variable nicht existiert, dann ist das Verhalten wie bisher. Das angegebene Verzeichnis muß vor dem Programmstart existieren, es wird NICHT automatisch angelegt.
- Änderungen am SIC:
  1. die Anzahl der Debug Ausgaben wurde gegenüber der letzten Version noch erhöht.
  2. Eine Automatische Abgabe überzähliger SICs: Wird durch gleichzeitige Anforderung einer SIC auf verschiedenen Stationen oder durch Betätigen der Notfallübernahme, eine SIC an verschiedenen Stationen geführt und dadurch die maximale Anzahl für diese SIC überschritten, so wird wie folgt verfahren: Die Station, mit der höchsten Stationsnummer, die diese SIC hat wirft die SIC weg. Wenn innerhalb der letzten fünf Sekunden von dieser Station aus eine Notfallübernahme stattgefunden hat wird gewartet, bis die fünf Sekunden verstrichen sind.
- Durch einen Fehler im verwendeten Zeitrechnungs-Umwandlungsalgorithmus wurden bei falschen Uhrzeiten (so etwas kommt manchmal von der S7 oder MS) zu lange Textdarstellungen von Zeiten erzeugt, was eine Erklärung für einige der Dr.Watson-Dateien ist.
- Ein Metafile-Grafikobjekt erkennt jetzt selbst, ob die Datei ein EMF oder WMF ist, unabhängig von der Dateiendung.
- BdcRun: Einstellungen im Visu2000 werden jetzt nicht mehr aus einer INI-Datei (z.B. Visu2000.ini) sondern aus einem Konfigurationsobjekt in der Datei EGV.prj.xml gelesen.
  Siehe auch Bdc-Konfiguration
- Funktionsnummern aus der ACI können jetzt in BdcRun abgefragt werden.
  Siehe auch Zugriffsrechte
- Die Funktionsnummern können auf TRUE gesetzt werden, wenn kein PRCS läuft und man sich nicht einloggen kann Siehe auch "Zugriffsrechte aktiviert" in Bdc-Konfiguration
- BdcRun muß jetzt mit der Projektdatei als Parameter gestartet werden. Beispiel:

      	>BdcRun c:\bdc\egv\egv.prj.xml

## Bekannte Probleme

- Die Ms2Av.*.log-Files werden noch nicht in das ABLOGFILEDIR geschrieben.
- Die Ms2Av.*.log-Files werden manchmal readonly und lassen damit nicht von einer .bat-Datei aus löschen.