And

| ALPHA-VISION® DCS

## And

### Syntax

`And(arg1, arg2, ...);`

### Stack

1. Fehlende Argumente werden vom Stack entnommen (und von dort entfernt).
2. Das Ergebnis wird auf dem Stack abgelegt.

### Wirkung

Berechnet die logische UND-Verknüpfung der angegebenen Argumente, wobei diese als boolesche Variablen interpretiert werden:
arg1 UND arg2 UND ... UND argN

### Argumente

arg1 ... argN (Bool)
  Die Operanden der UND-Verknüpfung.

### Beispiel

    //Stack vorher (3 Elemente):
    //"1"
    //TRUE
    //"c"   //wird als Null interpretiert und somit als FALSE
    And(3,,4,, );
    //Stack nachher (1 Element):
    //FALSE