3D-Plotsymbol Plazierung

| ALPHA-VISION® DCS

## 3D-Plotsymbol Plazierungsmechanismus

1. Zuerst wird nach den nächstliegenden PlotSymbolAreas gesucht. Von den gefundenen PlotSymbolAreas wird die nächstliegende oberhalb benutzt, ist über der Einfügestelle keine PlotSymbolArea gefunden worden, wird die nächstliegende unterhalb verwendet.
2. Das Plotsymbol wird leicht versetzt über der Einfügestelle in die PlotsymbolArea gesetzt, befindet sich dort schon ein Symbol, wird zuerst eine Plazierung weiter nach oben versucht.
3. Schlägt dies fehl, wird von der ursprünglich berechnten Plazierung aus nach rechts bzw. rechts oben bis zum Bildschirmrand weitergesucht.
4. Erst wenn alle Möglichkeiten nach rechts ausgeschöpft sind, wird nach links - ebenfalls bis zum Bildschirmrand - gesucht.
5. Wenn in der zugeordneten PlotsymbolArea über die gesamte Bildschirmbreite kein überlappungsfreier Platz mehr zu finden ist, erscheint das Fehlermeldungs-Fenster mit dem Text 'Im Schiffsplan ist kein Platz mehr zum autom. Plotten' und das Plotsymbol wird an die Ursprungsplazierung gesetzt.