Abkürzungen

| ALPHA-VISION®

# Abkürzungen

AbvPro | ALPHA-VISION Projektiertool: Datenobjekte, S5/S7-Compiler
aMS | Analoge Messstelle
aPO | Analoges Prozessobjekt
bMS | Binäre Messstelle
bPO | Binäres Prozessobjekt
BRCV | Systemfunktionsbaustein zum Empfangen von einem remote Partner-Systemfunktionsbaustein vom Typ "BSEND"
BSEND | Systemfunktionsbaustein zum Senden an einen remote Partner-Systemfunktionsbaustein vom Typ "BRCV"
FB | Funktionsbaustein (Codebaustein "mit Gedächtnis")
FC | Funktion (Codebaustein "ohne Gedächtnis")
OS | Operator Station, Bediengerät (Monitor, Terminal)
PCU | Process Control Unit, Automatisierungseinheit (CPU, CP, I/O)
PLC (=SPS) | Programmable Logic Controller, Automatisierungsgerät
SAPI | C-Programmierschnittstelle für Zugriff auf S7-Komponenten
SFB | Systemfunktionsbaustein (vorgefertigter Baustein im Betriebssystem der CPU)
SPS (=PLC) | Speicher Programmierbare Steuerung Automatisierungsgerät
SZL | SystemZustandsListe
TSAP | Transport Service Access Point (Ebene 4 im OSI 7 Layer Model, muß beim S7-Protokoll genau 2 Zeichen enthalten)
UDP | User Datagramm Protocol (ungesicherte Verbindung mit TCP/IP-Protokoll)
XPADT | Extented Programming and Documentation Tools