AndBits

| ALPHA-VISION® DCS

## AndBits

### Syntax

`AndBits(arg1, arg2, ...);`

### Stack

1. Fehlende Argumente werden vom Stack entnommen (und von dort entfernt).
2. Das Ergebnis wird auf dem Stack abgelegt.

### Wirkung

Berechnet die bitweise UND-Verknüpfung der angegebenen Argumente, wobei diese als Ganzzahlen interpretiert werden:
arg1 UND arg2 UND ... UND argN

### Argumente

arg1 ... argN (Ganzzahl)
  Die Operanden der UND-Verknüpfung.

### Beispiel

    //Stack vorher (2 Elemente):
    //"0xff"
    //TRUE //wird als 1 interpretiert
    AndBits(,0x99, );
    //Stack nachher (1 Element):
    //0x01