PalettenEintrag

| ALPHA-VISION® DCS

## PalettenEintrag

### Allgemeines

- In einem Projekt können mehrere Paletten projektiert werden.
- Die Namen der Paletteneinträge müssen über alle Paletten hinweg eindeutig sein.
- Paletten werden in Dateien mit dem Namen `<Palettenname>.pal.xml` gespeichert.
- Im XML-File haben Paletteneinträge die Bezeichnug `AvPaletteEntry`

### Eigenschaften

In Klammern sind die Namen der Eigenschaften angegeben, die in Refresh- und Aktions-Skripts sowie den XML-Dateiene verwendet werden.

Typ (`Type`)
  gibt an, ob Grafikobjekte, denen dieser Paletteneintrag als Farbe zugewiesen wird, blinken oder nicht.

  Zahlenwert (z.B. für Skripts) | Symbol (z.B. für XML-Dateien) | Beschreibung
  --- | --- | ---
  0 | NOBLINK | Farbe soll nicht blinken
  1 | BLINK | Zweite Farbe für das Blinken soll projektierbar sein.

Tag-/Nachtumschaltung (`Night`)
  gibt an, ob die Farbe bei Nacht umgeschaltet werden kann.
Tagfarbe / normal
  Gibt die Farbe an, die bei Tag nichtblinkend oder in der ersten halben Sekunde des Blinkzyklus angezeigt werden soll.
Tagfarbe / blinkend
  Gibt die Farbe an, die bei Tag in der zweiten halben Sekunde des Blinkzyklus angezeigt werden soll.
Nachtfarbe / normal
  Gibt die Farbe an, die bei Nacht nichtblinkend oder in der ersten halben Sekunde des Blinkzyklus angezeigt werden soll.
Nachtfarbe / blinkend
  Gibt die Farbe an, die bei Nacht in der zweiten halben Sekunde des Blinkzyklus angezeigt werden soll.