CFG_Startvalues

| ALPHA-VISION® PMU

# Configuration Tool

## Startvalues PARAMETER:

- Initial Status
- Initial& Value
- Min.Alarmlevel
- Undefined Status

### Initial Status:

Measuring Points:
Beim Hochlauf setzt das System den Status der Meßstellen auf den hier eingestellten Startwert (Initialisierungswert).

Process Objects:
Beim Hochlauf setzt das System den Status der Prozessobjekte auf den hier eingestellten Startwert (Initialisierungswert).

### Initial Value:

Measuring Points:
Beim Hochlauf setzt das System den Value der Meßstellen auf den hier eingestellten Startwert (Initialisierungswert).

Process Objects:
Beim Hochlauf setzt das System den Value der Prozessobjekte auf den hier eingestellten Startwert (Initialisierungswert).

### Min.Alarmlevel

Alarme mit niedrigerem als den hier angegebenen Level werden als "quittiert" in das Alarm Summery eingetragen.

### Undefined Status

Measuring Points:
Auf diesen Status setzt das System Messstellen bei Busausfall.

Process Objects:
Auf diesen Status setzt das System Prozessobjekte bei Busausfall.