AddDcLogLocal

| ALPHA-VISION® DCS

## AddDcLogLocal

### Syntax

`AddDcLogLocal(room, text, user);`

### Wirkung

Ein neuer Datensatz wird an das Dc-Log (_DCLOG.DBF) angehängt. Im Gegensatz zu AddDcLog wird der neue Datensatz nicht auf die anderen Rechner verteilt. Dies ist dann nützlich, wenn es sich um einen automatisch geplotteten Schaden handelt, da diese Schäden über die entsprechenden Meßstellen schon von VisuNT auf alle Rechner verteilt wurden.

### Argumente

room (String)
  Der Raum, für den ein Schaden gemeldet wurde
text (String)
  Die Beschreibung des Schadens
user (String)
  Der Bediener, der den Schaden geplottet hat.

### Beispiel

    AddDcLogLocal("S IV 13", "Feuer gemeldet", "FEUERMELDER_13");