ALPHA-VISION ENGLISCH BETA 11.11.2004

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20041111_ENU_BETA

Datum: 11.11.2004

### Beschreibung

AlphaVision20041111_ENU_BETA
Ausgeliefert werden:
Visu2000 Version 1.68.84
VisionNT Version 8.45.84
SoftPlc7 Version 1.40.84

### Hinweis

UNGETESTETE BETA-VERSION!!!
Es handelt sich hierbei um eine teilweise englische Version :
Pmu.exe und alle verknüpften Programme sind englisch, alle anderen Programme unter Windows2000 deutsch.

## VISU2000

### User Stories

CardId | Beschreibung
--- | ---
1873 | CR1: Erzeugung der für die Hornansteuerung notwendingen Ini-File Einträge aus AvET
1819 | CR1: Undefined Groups Meßstellen werden (per Parametrierung) einer UNDEFINED GROUP zugeordnet. Dies gilt hauptsächlich für Meßstellen, die (gemeinsam) über eine (serielle) Schnittstelle in das IMAC "eingespielt" werden; also z.B. alle Melderinformationen von einer Feuermeldeanlage. Funktioniert diese Schnittstelle nicht, wird der Status aller dieser Meßstellen auf UNDEFINED geschaltet und im AS, EL, in SD, GDs usw. als UNDEFINED dargestellt. Im UNDIFINED SUMMARY (US) kann man nachschauen, welche Meßstellen einer UNDEFINED Group angehören und wie deren aktueller Status ist. Ob nun eine UNDEFINED Group den Status "Ok" oder UNDEFINED erhält, wird über ein "Stück" Technologieprogramm "geschaltet".

## VisionNT

### User Stories

CardId | Beschreibung
--- | ---
1846 | Can2Av mit neuer cvmlibpro.dll (für 2 CAN-Interfaces unter W2K)
1733 | Ms2Av: Bei Alarmen von binären MPs soll der Value generiert & an die ACI geschickt werden

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung
--- | ---
1869 | Der Job Obj_QueryAttr(REFOBJ,ObjNum) liefert bei einem Referenzobjekt REFOBJ die Objekznummer des Referenzobjekts und nicht die Objktnummer des referenzierten Objekts.