Arch_AlTyp

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Arch_AlTyp

Funktion: | Arch_AlTyp - Alarm type
Beschreibung: | Abfrage des Alarmtyps des gewünschten Archiveintrages.
Syntax: | Arch_AlTyp(entry);
Parameter: | entry: Identifikation des Archiveintrages
Rückgabe-Typ: | int
Rückgabewert | s. Tabelle Alarm Typen
Verwendung: | DYN, VAR
Beispiel: | Arch_AlTyp($ACT);

es ermöglicht z.B. den Eintrag im Listfeld entsprechend seinem Zustand(siehe unten) zu dynamisieren

### Alarm Typen

0 | kein Alarm
1 | gekommener, unquittierter Alarm
2 | quittierter Alarm
3 | transienter Alarm (gegangener unquittierterAlarm)
4 | gegangener Alarm
5 | transiente Warnung (unquittierter Übergang eines Alarms mit höherem Alarmlevel zu einem niedrigeren Alarmlevel)
6 | Warnung (Übergang eines Alarms mit höherem Alarmlevel zu einem niedrigeren Alarmlevel)
7 | gekommener, automatisch quittierter Alarm