ALPHA-VISION 24.03.2005

| ALPHA-VISION® Historie

# Readme-Datei für AlphaVision20050324SoftPlc7

Datum: 24.03.2005

### Beschreibung

AlphaVision20050324SoftPlc7
Versionen:
AbHelp: 1.13.91
SoftPlc7: 1.40.91

## Fertig

### User Stories

CardId | Beschreibung | Prio
--- | --- | ---
2176 | Abfrage der ANY-Typen TIMER, COUNTER Die Funktion GetBlockType() soll auch diese ANY-Typen erkennen und zurückgeben können. Die Zähler-ID bzw. Timer-ID soll erfragt werden können. | 1
2175 | Auslesen der PLC-Zeit Über eine HLL-Funktion soll die PLC-Zeit in der SoftPlc7 ausgelesen werden können. Diese Zeit entspricht der Zeit, die mit den SFC0/SFC1 angesprochen wird. | 1
2174 | Auslesen von S7-Timern Gewünscht ist eine Funktion zum Auslesen von Timern, welche den Zeitwert und das Zeitraster in einem WORD codiert zurückliefert. | 1

## Fertig

### Fehlermeldungen

CardId | Beschreibung | Prio | Workaround
--- | --- | --- | ---
2177 | Verbindungsabbruch UDP Es erscheint die Meldung, dass keine UDP-Pakete empfangen werden können ("4 trials were neccessary..."). | 1 |