Document Title

| ALPHA-VISION® Treiber

# MultiServer-Systemübersicht

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Bedienstationen erfolgt über den MultiServer via Ethernet.

Auf MultiServer-Ebene müssen dafür auf jeder Bedienstation der MultiServer und der S7Driver_red gestartet werden, die Programme sind jedoch nur auf dem aktuellen Master aktiv, auf allen anderen Bedienstationen befinden sie sich im Standby-Modus. Im Rahmen eines Masterwechsel, wie er zum Beispiel bei einem Ausfall des bisherigen Masters stattfindet, werden dann die Programme auf der Bedienstation mit der nächsthöheren Kennnummer entsprechend aktiviert.

Die auf den Bedienstationen laufende HMI-Software kommuniziert mit dem MultiServer über ein fest definiertes HMI-Interface (siehe HMI-Interface).

## Kurzüberblick MultiServer-Ebene

### S7Driver_red Konfigurationsbeispiel (konfig.S7)

//konfig.S7

  CONN_NUMBER=2
  BUS_NUMBER=2
  MSFILE=..\config\MultiServer.properties
  AG_NUMBER01=1
  MAC_REM01_BUS1=08.00.06.20.7A.F9
  MAC_REM01_BUS2=08.00.06.01.00.04
  AG_NUMBER02=2
  MAC_REM02_BUS1=08.00.06.20.7a.e8
  MAC_REM02_BUS2=08.00.06.02.00.04

  AP_LOC01_BUS1=ISO-1-41
  TSAP_LOC01_BUS2=ISO-2-41
  TSAP_REM01_BUS1=ISO-1-41
  TSAP_REM01_BUS2=ISO-2-41
  TSAP_LOC02_BUS1=ISO-1-42
  TSAP_LOC02_BUS2=ISO-2-42
  TSAP_REM02_BUS1=ISO-1-42
  TSAP_REM02_BUS2=ISO-2-42
  ACCESS_POINT1=S7ONLINE
  ACCESS_POINT2=S7ONLINE
  SR_DELAY=6000
  DEBUG=0
  DEBUG_LEVEL=0
  TCP_DELAY=1
  CONNSTATE_CYCLUS_TIME=9000
  ACYCLIC_CONNSTATE=1
  ACTIVATE_FILETOUCHING=1
  TOUCHFILE=C:\temp\test.txt
  TOUCHTIME=30000

  ### MultiServer Konfiguration

  Achtung:
  Der MultiServer erkennt die Bedienstation und die Busnummer anhand der TCP/IP Adressen!!!

  Beispiel:
  xxx.xxx.1.203 entspricht Bus Nummer 1 von Bedienstation Nummer 203

  ### Programmstart

  In der Startreihenfolge steht der Multiserver an erster Stelle, zwischen den Aufrufen der einzelnen Programme müssen Pausen von ca. 5 Sekunden eingelegt werden:

//StartAll.bat

  rem Starting MultiServer
  rem ###############################################
  cd c:\"Program Files"\SiemensAG\MultiServer\bin
  start /min StartMultiServer.bat
  c:\"Program Files"\SiemensAG\MultiServer\bin\sleep 5

  rem Starting S7Driver
  rem ###############################################
  cd c:\"Program Files"\SiemensAG\MultiServer\s7driver_red
  start /min S7Driver_red.exe
  c:\"Program Files"\SiemensAG\MultiServer\bin\sleep 5