Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Technologiegruppe

Eine Technologiegruppe ist ein Struckturierungselement.
Nur in Messstellen und Prozessvariablen kann eine Technologiegruppenzuornung erfolgen.

Im AvET:

- sind Technologiegruppen in Technologiegruppenlisten zusammengefasst
- haben Technologiegruppenlisten die Endung ".tgr.xml"

Mit dem AvET können:

- Technologiegruppenlisten erstellt werden.
- Technologiegruppen importiert werden.
- Technologiegruppen exportiert werden.

- Technologiegruppen in Technologiegruppenlisten erstellt werden.
- Technologiegruppen in Technologiegruppenlisten modifiziert werden.
- Technologiegruppen in Technologiegruppenlisten gelöscht werden.

  ## Erstellen von Technologiegruppenlisten

  Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Technologiegruppen" anlegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Technologiegruppenliste" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Namen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad der Technologiegruppe eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Technologiegruppenliste mit der Endung ".tgr.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Technologiegruppen

  Über Doppelklick die gewünschte Technologiegruppenliste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Technologiegruppenliste enthaltenen Technologiegruppen gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Technologiegruppenliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Technologiegruppe löschen

  Im mittleren Fenster gewünschten Technologiegruppe wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Technologiegruppe ändern

  Im mittleren Fenster gewünschten Technologiegruppe wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Definitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### Technologiegruppe erstellen

  In der Bearbeitungsleiste die Aktion "neues Objekt" auswählen.

  Hinweis

- Die Wahlmöglichkeit Bdc-Konfiguration ist nicht relevant

Eine Technologiegruppe wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen KonfigurationN (N steht für die laufende Nummer)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Technologiegruppenliste
  Dateierweiterung: | .tgr.xml
  Objekte: | Technologiegruppe

  Eigenschaften Technologiegruppenliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Technologiegruppenliste | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

  Eigenschaften Technologiegruppe
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Technologiegruppe | _tgr.dbf: tgrid (2)
  Beschreibung (Descr) | freier Text | _tgr.dbf: descr (30)
  Alarmzählerobjekt (AlarmCounterObj) | Datenobjekt, in dem die Anzahle der Alarme dieser Gruppe gespeichert wird | _tgr.dbf: pntid (22)
  Alarmzählerobjekt (unquittiert) (AlarmCounterObjUnAckn) | Datenobjekt, in dem die Anzahle der unquittierten Alarme dieser Gruppe gespeichert wird | _tgr.dbf: pntiduack (22)