Div

| ALPHA-VISION® DCS

## Div

### Syntax

`Div(arg1, arg2, ...);`

### Stack

1. Fehlende Argumente werden vom Stack entnommen (und von dort entfernt).
2. Das Ergebnis wird auf dem Stack abgelegt.

### Wirkung

Berechnet den Quotienten der angegebenen Argumente, wobei diese als Fließkommazahlen interpretiert werden:
arg1 / arg2 / ... / argN

### Argumente

arg1 ... argN (Fließkommazahl)
  Die Operanden der Division. Ist außer dem Zähler (arg1) ein Argument Null, so wird das Ergebnis unendlich (bzw. die größte am PC darstellbare Fließkommazahl) und ein Eintrag in die zugehörige Fehlerdatei geschrieben.

### Beispiel

    //Stack vorher (2 Elemente):
    //"10"
    //2
    //"c" //wird als Null interpretiert und da es im Nenner steht auf 1 gesetzt.
    Sub(,1,4,, );
    //Stack nachher (1 Element):
    //1,25