Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Alarmgruppe

In Alarmgruppen können Datenobjekte des Typs "MS" und "PV" gruppiert werden.
Einer Alarmgruppe können über Auswahl 2 Alarmzählerobjekte zugeordnet werden, die als Wert die Anzahl der aktuell anstehenden Alarme (quittierte, unquittierte) für die Alarmgruppe anzeigen.
Der Status beider Datenobjekte hält folgende Information:
- Status 0 - kein Gruppenalarm
- Status 1 - min. 1 Gruppenalarm
- Status 2 - min. 1 Gruppenalarm unquittiert

  Ein Datenobjekt kann nur EINER Alarmgruppe angehören.

  Hinweis
  Soll der Alarmzähler auf der SPS zur Verfügung stehen, darf als Alarmzählerobjekt kein "SO" definiert werden, da Wertänderungen dieser Objekte nicht zur SPS übertragen werden.

  Im AvET:

- sind Gruppenalarme in Gruppenalarmlisten zusammengefasst
- haben Gruppenalarmlisten die Endung ".agr.xml"

Mit dem AvET können:

- Gruppenalarmlisten erstellt werden.
- Gruppenalarme importiert werden.
- Gruppenalarme exportiert werden.

- Gruppenalarme in Gruppenalarmlisten erstellt werden.
- Gruppenalarme in Gruppenalarmlisten modifiziert werden.
- Gruppenalarme in Gruppenalarmlisten gelöscht werden.

  ## Erstellen von Gruppenalarmlisten

  Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Gruppenalarme" anlegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Gruppenalarmliste" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Namen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad der Skaliergruppe eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Gruppenalarmliste mit der Endung ".agr.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Gruppenalarmen

  Über Doppelklick die gewünschte Gruppenalarmliste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Gruppenalarmliste enthaltenen Gruppenalarme gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Gruppenalarmliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Gruppenalarm löschen

  Im mittleren Fenster gewünschten Gruppenalarm wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Gruppenalarm ändern

  Im mittleren Fenster gewünschten Gruppenalarm wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Definitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### Gruppenalarm erstellen

  In der Bearbeitungsleiste die Aktion "neues Objekt" auswählen.

  Ein Gruppenalarm wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen AGrN (N steht für die laufende Nummer)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Gruppenalarmliste
  Dateierweiterung: | .agr.xml
  Objekte: | Gruppenalarm

  Eigenschaften Gruppenalarmliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Gruppenalarmliste | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

  Eigenschaften Alarmgruppe
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Alarmgruppe | _grpalarm.dbf: grpalarm (5)
  Beschreibung (Descr) | freier Text | _grpalarm.dbf: descr (30)
  Alarmzählerobjekt (AlarmCounterObj) | Datenobjekt, in dem die Anzahle der Alarme dieser Gruppe gespeichert wird | _grpalarm.dbf: pntid (22)
  Alarmzählerobjekt (unquittiert) (AlarmCounterObjUnAckn) | Datenobjekt, in dem die Anzahle der unquittierten Alarme dieser Gruppe gespeichert wird | _grpalarm.dbf: pntiduack (22)