ACI-Abgleich

| ALPHA-VISION® DCS

# ACI-Abgleich

Datenobjekte in Visu2000 können mit entsprechenden Datenobjekten aus der ACI verbunden werden. Änderungen in den Werten der Objekte, die der ACI von einem Treiber gemeldet werden, werden an BdcRun.exe weitergereicht. Änderungen der Werte, die in Visu2000 vorgenommen werden, werden an die ACI weitergereicht und an den entsprechenden Treiber geschickt.

Voraussetzungen in Visu2000:

- Die Objekte müssen den gleichen Namen haben (Bei Systemobjekten mit `$` im Namen muß das `$`-Zeichen durch `_` ersetzt werden (bei Import von VisioNT-Tabellen geschieht dies automatisch).
- Zur Zeit werden die Eigenschaften `Value`, `Status` und `Text` (von Systemobjekten) unterstützt, die Datenobjekte müssen entsprechende Eigenschaften besitzen. Dies kann man erreichen, indem man die vordefinierten Klassen benutzt, oder indem man benutzerdefinierte Klassen erzeugt, die diese Eigenschaften haben. Bei Import von VisionNT-Tabellen sind die Eigenschaften automatisch vorhanden.
- Die Dateien (`*.obj.xml`) müssen sich in einem Unterverzeichnis `_Aci` des Projektverzeichnisses befinden.
- Werden die Datenobjekte durch Import von VisionNT-Tabellen erzeugt, ist darauf zu achten, daß zur Laufzeit im _Aci-Verzeichnis nur die .obj.xml-Dateien liegen, alle anderen importierten Dateien sind zur Aci-Anbindung unnötig und ihr Vorhandensein im _Aci-Verzeichnis erhöht die Hochlaufzeit von BdcRun drastisch.