VisuNT Station

| ALPHA-VISION® VisuNT

# VisuNT Station

## ACHTUNG! Alle Export- bzw. Generierungsfunktionen für VisuNT und AbvProDos bearbeiten nur VisuNT Stationen, andere Stationen werden nicht berücksichtigt!

Die Stationen sind in Listen zusammengefaßt.
- Liste: Stationsliste
- Dateierweiterung: .stn.xml
- Klassennamen in Datei: AvStationList / AvS7ExtendedStation

Eigenschaften Stationsliste
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Stationslistenname | nicht vorhanden
Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

Eigenschaften VisuNT Station
Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
--- | --- | ---
Name (Name) | Stationsname | _station.dbf: Text (32)
Beschreibung (Descr) | freier Text | _station.dbf: Descr (30)
Stationsnummer (Number) | Stationnummer | _station.dbf: Number (3)
Typ (Type) | Stationstyp: Prozeßserver / Client | _station.dbf: Type (3)
Fehlerobjekt-ID (ErrorObj) | Name des Datenobjekt, an das der Fehlerzustand gemeldet wird | _station.dbf: Pntid (22)
Sps-Typ (PlcType) | Sps-Typ: S5 / S7 / Intel / Motorala / Spu | _station.dbf: Sps (1)
Anzahl Sapi-PCs (SapiPCs) | für AbvSpu: Anzahl der im System vorhandenen Sapi-PCs | nicht vorhanden
Zeitmasterflag (TimeMaster) | für AbvSpu: Angabe, ob die Station der Zeitmaster ist | nicht vorhanden
XPADT-Flag (XPADT) | für AbvSpu: Angabe, ob das Technologieprogramm mit XPADT erzeugt wurde | nicht vorhanden
Sendzyklus (SendCycle) | für AbvSpu: Sendezyklus in OB1-Zyklen | nicht vorhanden
Zeitsynchronisation (TimeSync) | für AbvSpu: Zeitsynchronistation in Sekunden | nicht vorhanden
SystemDBs (SystemDBs) | für AbvSpu: System-Datenbausteinliste | nicht vorhanden
TechnologieDBs (TechDBs) | für AbvSpu: Technologie-Datenbausteinliste | nicht vorhanden
AbvSpu vorhanden (AbvSpu) | für AbvSpu: Angabe, ob AbvSpu vorhanden ist | nicht vorhanden