Obj_StsCmp

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Obj_StsCmp

Funktion: | Obj_StsCmp - Compare actual status with value
Beschreibung: | Vergleich des Zustandes eines Datenobjektes mit einem Wert
Syntax: | Obj_StsCmp(pointid,value);
Parameter: | pointid: Bezeichner des Datenobjektes; value: Vergleichswert
Rückgabe-Typ: | BOOL
Rückgabewert: | 0: Werte ungleich; 1: Werte gleich
Verwendung: | DYN, ENA
Beispiel: | Obj_StsCmp(SINUS,1);

In der Freischalt-Kategorie einer Schaltfläche wenn das Datenobjekt "SINUS" Status gleich 1 hat das Betätigen freizuschalten.