Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# Objektnummernbänder

Jeder Station eines Projekts wird für den Datenobjekt-Typ (VisuNT AbvSpu Klasse) analoge Messstelle, binäre Messstelle und Prozessvariable ein Nummernband zugeorden.
Die Zuordnung erfolgt über den Anfangswert von Objektnummern.

- Es sind 65.535 Datenobjektnummern möglich.
- Objektnummernbänder dürfen sich nicht überschneiden.

  Hinweis
  Achten Sie darauf, daß zwischen den Anfangswerten der Objektnummern genügend Raum für vorhandene Datenobjekte ist.

  Objektnummernbänder werden in Listen zusammengefaßt.

  Im AvET:

- sind Objektnummernbänder in Objektnummernbandlisten zusammengefasst
- Objektnummernbandlisten haben die Endung ".onb.xml"

Mit dem AvET können:

- Objektnummernbandlisten erstellt werden.
- Objektnummernbandlisten importiert werden.
- Objektnummernbandlisten exportiert werden.

- Objektnummernbänder in Objektnummernbandlisten erstellt werden.
- Objektnummernbänder in Objektnummernbandlisten modifiziert werden.
- Objektnummernbänder in Objektnummernbandlisten gelöscht werden.

  ## Erstellen von Objektnummernbandlisten

  Empfehlung: Falls im Projektordner der Unterordner "Stationen" noch nicht existiert, diesen anlegen und Objektnummernbandlisten dort ablegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Objektnummernbandlist" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Listennamen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad der Datenobjektliste eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Objektnummernbandliste mit der Endung ".onb.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Objektnummernbändern

  Über Doppelklick die gewünschte Objektnummernbandliste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Objektnummernbandliste enthaltenen Objektnummernbänder gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Objektnummernbandliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Objektnummernband löschen

  Im mittleren Fenster gewünschtes Objektnummernband wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Objektnummernband ändern

  Im mittleren Fenster gewünschtes Objektnummernband wählen.

- Im rechten Fenster wird die Definition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Objektnummernbanddefinitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### Objektnummernband erstellen

  In der Bearbeitungsleiste über das Rollmenü der Aktion "neues Objekt" auswählen.

  Eine Objektnummernband wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen "NoBandn" (n steht für eine laufende Nr.)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Objektnummernbandliste
  Dateierweiterung: | .onb.xml
  Objekte: | Objektnummernband

  Eigenschaften Objektnummernbandliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name der Objektnummernbandliste | nicht vorhanden

  Objektnummernband Eigenschaften
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Name des Objektnummernbands | nicht vorhanden
  Station (Station) | Name der Station, der das Objektnummernband zugeordnet ist | nicht vorhanden, in _station.dbf durch Zeile eindeutig zugeordnet
  VisuNT AbvSpu Klasse (AbvSpuClass) | Datenobjektklasse, die in diesem Band gehalten wird (bin. Messstellen / ana. Messstellen / Prozessvariablen / externe Datenobjekte) | nicht vorhanden, in _station.dbf durch Spaltennamen gekennzeichnet (Fnodmp/Fnoamp/Fnoapo)
  Anfangswert für Objektnummern (FirstObjNo) | Erste gültige Objektnummer des Bandes | _station.dbf: Je nach Datenobjektklasse Fnodmp/Fnoamp/Fnoapo (5)