ALPHA-VISION 25.03.2004

| ALPHA-VISION® Historie

#

# Readme-Datei für AlphaVision20040503 - SoftPlc7(LbtsSan)

Datum: 03.05.2004

### Beschreibung

AlphaVision20040503 - SoftPlc7(LbtsSan)
Versionen:
AbHelp: 1.13.73
SoftPlc: 1.40.73

### Neue Features: 2

CardId | Beschreibung | Prio
--- | --- | ---
1429 | Deltadownload mit/ohne User-DBs Beim Deltadownload aus einem CFC-Plan heraus muss die Optionen "Anwenderbausteine mitladen" eingestellt oder abgestellt werden können. Per SFC erzeugte Datenbausteine dürfen nicht gelöscht werden. | 1
1430 | Einstellbarkeit von Speichergrößen Die Größen des Arbeitsspeichers (RAM und FEPROM), sowie des internen und externen RAM-Ladespeichers sollen einstellbar sein. | 1

### Behobene Fehler: 1

CardId | Beschreibung | Prio | Workaround
--- | --- | --- | ---

1434

Deadlock nach F10
Nach folgenden Aktionen ist die SoftPlc7 nicht mehr bedienbar:
PLC starten (Resume mode (OB101)) -> PLC in STOP setzen -> in den Testmodus
gehen und zu Beginn eines FBs einen Breakpoint setzen -> Warmstart (OB100)
selektieren -> RUN-P -> ;
wenn das Programm den Breakpoint erreicht hat, mit F10 weiter-steppen;

1