Eigenschaften von Prozessvariablen

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Eigenschaften von Prozessvariablen

Eigenschaft | Beschreibung | Rückgabe-Typ | Rückgabewert
--- | --- | --- | ---
Status | Actual status | int | 0...65535
Station | Target station | string | 5 Zeichen
Hilfe-ID | HiTiID | string | 6 Zeichen
Alarmbild | AlDisplay | string | 6 Zeichen
Prozessverbindung | I/O Adresse | string | 32 Zeichen
Gruppenalarm | Kennung zugeordneter Al-Gruppe | string | 5 Zeichen
Technologiegruppe | TechID | string | 2 Zeichen
Sendehysterese | Auslöseverzögerung | int/float | 32 bit
Meßbereichsanfang | Range start | int/float | 32 bit
Meßbereichsende | Range end | int/float | 32 bit
Skalierungsanfang | Scale start | int/float | 32 bit
Skalierungsende | Scale end | int/float | 32 bit
Ersatzwert | Range start | int/float | 32 bit
Messwerttyp | Range start | int/float | 32 bit
Wertetyp Visualisierung | Range start | int/float | 32 bit
Einheit | Range start | int/float | 32 bit