MePo_SetDelStslE - 8E

| ALPHA-VISION®job.dbf

### MePo_SetDelStslE - 8E

Aktion: | MePo_SetDelStslE - Set Time delay status 1 exit
Beschreibung: | Setzt die Zeitverzögerung vom verlassen Status bis zur Anzeige des neuen Status
Syntax: | MePo_SetDelStslE(PointId,Value)
Parameter: | PointId: Datenobject Value: Verzögerungswert in Sekunden
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | MePo_SetDelSts1E($ACT,5) |

verläßt der Messwert den, dem Status 1 zugeordneten Bereich, wird 5 sec. danach der Statuswechsel angezeigt
Die Funktionalität für delay status 2 bis 8 ist entsprechend!
Kollidiert die Definition mit dem angrenzenden Status, d,h. ist der "entry" Wert des einen unterschiedlich zum "out" Wert des Anderen, wird die Definition des Status genommen, dem der HÖHERE ALARMLEVEL zugeordnet ist.
in diesem Syntax ist der job nur zwecks Kompatibilität zu alten Projektierungen enthalten - für aktuelle Projektierungen unbedingt:
Obj_SetAttr(PointId,DelSts1E), => siehe dort, verwenden.