Event Typen

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Event Typen

0 | ungültiger Eintrag
1 | Statusänderung binäre Messstelle
2 | Statusänderung analoge. Messstelle
3 | Grenzwertänderung einer Messstelle
4 | Verzögerungszeitänderung einer Messstelle
5 | Datums- bzw. Uhrzeitänderung
6 | Steuern des Status eines Datenobjektes (Bedienung)
7 | Sollwertänderung eines Datenobjektes (Bedienung)
8 | Statusänderung einer Meldung (Prozessobjekt)
9 | Statusänderung einer Störung (Prozessobjekt)
10 | Wechsel des Users (Login/ Logout)