Stationen

| ALPHA-VISION® AvET

# VisuNT Stationen

Stationen sind Steuereinheiten (Prozessserver, Client) auf denen die Datenobjekte beheimatet sind.

Die _Station.dbf Tabellen in VisionNT sind in Anzahl und Namen der Felder nicht identisch zu den Stationseigenschaften im AvET.
Diese Abweichungen sind in der Eigenschaftstabelle grau hinterlegt.

Hinweis
Die Stationen sind um Eigenschaften erweitert, die für die Generierung der Spu-Database(gibts_noch_nicht) notwendig sind.
Diese Informationen werden nicht nach VisionNT exportiert.

Im AvET:

- sind Stationen in Stationslisten zusammengefasst
- Stationslisten haben die Endung ".stn.xml"

Mit dem AvET können:

- Stationslisten erstellt werden.
- Stationen importiert werden.
- Stationen exportiert werden.

- Stationen in Stationslisten erstellt werden.
- Stationen in Stationslisten modifiziert werden.
- Stationen in Stationslisten gelöscht werden.

  ## Erstellen von Stationslisten

  Empfehlung: Im Projektordner einen Unterordner "Stationen" anlegen.

  In der Symbolleiste oder dem Rollmenü 'Datei' "neu" wählen.

  Im Auswahlfenster "Files" die Auswahl "Stationslisten" treffen.
  In das Feld "Namen" den gewünschten Listennamen eintragen.

  Im Feld "Verzeichnis" den gewünschten Pfad eingetragen.

- Der Pfad zum Verzeichnis des geöffneten Projekts ist bereits eingetragen, dieser kann erweitert werden, nicht bestehende Unterverzeichnisse werden erstellt

  Mit OK beenden.

- Es wird die Stationsliste mit der Endung ".stn.xml" im definierten Pfad angelegt und mit Pfad im linken Fenster angezeigt.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Löschen/ Ändern/ Erstellen/ von Stationen

  Über Doppelklick die gewünschte Stationsliste öffnen.

- Im mittleren Fenster werden die in der Stationsliste enthaltenen Stationen gelistet.
- Im rechten Fenster werden die Eigenschaften der Stationsliste selbst angezeigt.
  In der Bearbeitungsleiste sind die Aktionen "übernehmen" - "verwerfen" - "neues Objekt" bedienbar.

  ### Station löschen

  Im mittleren Fenster gewünschte Station wählen.

- Im rechten Fenster wird die Stationsdefinition angezeigt.
- In der Bearbeitungsleiste wird die Aktionen "löschen" bedienbar

In der Bearbeitungsleiste das Symbol "löschen" klicken.

- Im mittleren Fenster wird der Eintrag gelöscht.

- Das rechte Fenster ist leer.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist das Löschen entgültig.

  ### Stationsdefinition ändern

  Im mittleren Fenster gewünschte Station wählen.

- Im rechten Fenster wird die Stattionsdefinition angezeigt.

  Im rechten Fenster kann die Stationsdefinitionen modifiziert werden.

- Der Feldname eines modifizierten Feldes wird mit einem Stern gekennzeichnet.

- Wird das Symbol "Übernehmen" geklickt, verschwindet der Stern.

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ### Station erstellen

  In der Bearbeitungsleiste über das Rollmenü der Aktion "neues Objekt" den Stationstyp VisuNT Station auswählen.

      ACHTUNG
      Nur der Stationstyp "VisuNT Station" wird bei
      Export und Generierungsfunktionen berücksichtigt

  Eine Stationen wird erstellt

- Das System vergibt den default Namen "VisuNT StationN" (N steht für eine laufende Nr.)

  Wird beim Schließen der Datei im Dialogfenster die Änderung bestätigt, ist sie entgültig.

  Information zu den Einträge in den Feldern finden Sie unter Eigenschaften.

  ## Eigenschaften

  Listenname: | Stationsliste
  Dateierweiterung: | .stn.xml
  Objekte: | VisuNT Station

  Eigenschaften Stationsliste
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Stationslistenname | nicht vorhanden
  Beschreibung (Descr) | freier Text | nicht vorhanden

  Eigenschaften VisuNT Station
  Feld (Name in Refresh-/Aktionskripts & XML-Dateien) | Beschreibung | zugehöriges VisuNT-Feld (max. Länge)
  --- | --- | ---
  Name (Name) | Stationsname | _station.dbf: Text (32)
  Beschreibung (Descr) | freier Text | _station.dbf: Descr (30)
  Stationsnummer (Number) | Stationnummer | _station.dbf: Number (3)
  Typ (Type) | Stationstyp: Prozeßserver / Client | _station.dbf: Type (3)
  Fehlerobjekt-ID (ErrorObj) | Name des Datenobjekt, an das der Fehlerzustand gemeldet wird | _station.dbf: Pntid (22)
  Sps-Typ (PlcType) | Sps-Typ: S5 / S7 / Intel / Motorala / Spu | _station.dbf: Sps (1)
  Anzahl Sapi-PCs(SapiPCs) | für AbvSpu: Anzahl der an diese Prozess-Station angeschlossener OSen, die via SimaticNet/SAPI mit der AbvSpu kommunizieren | nicht vorhanden
  Zeitmasterflag (TimeMaster) | für AbvSpu: Gibt an, welche Prozess-Station (PLC) der Uhrzeit-Master ist. | nicht vorhanden
  Sendzyklus (SendCycle) | für AbvSpu: Anzahl der OB1-Zyklen, nach denen die bis dahin gesammelten Prozesswert-Änderungen an die angeschlossenen OSen gesendet werden. | nicht vorhanden
  Zeitsynchronisation (TimeSync) | für AbvSpu: Anzahl Sekunden, nach denen das zyklische Uhrzeit-Telegramm an die angeschlossenen OSen gesendet wird. | nicht vorhanden
  SystemDBs (SystemDBs) | für AbvSpu: System-Datenbausteinliste | nicht vorhanden
  TechnologieDBs (TechDBs) | für AbvSpu: Technologie-Datenbausteinliste | nicht vorhanden
  AbvSpu vorhanden (AbvSpu) | für AbvSpu: Gibt an, ob in dieser Prozess-Station die AbvSpu vorhanden ist. Wenn JA - wird für diese Station beim Aufruf "Generiere AbvSpu-Database" die AbvSpu-Database generiert. | nicht vorhanden