Sd_SetStartTime

| ALPHA-VISION®job.dbf

### Sd_SetStartTime

Aktion: | Sd_SetStartTime - Set Starttime of section
Beschreibung: | setzt die nächste Startzeit des zyklischen Sektionsausdruckes
Syntax: | Sd_SetStartTime (Cursorname,Startzeit)
Parameter: | Cursorname: - verbindet die Sektion mit der Listbox Startzeit: - nächster Protokollierzeitpunkt
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | Sd_SetStartTime (SD_12,13:40)

    Die Start Zeit des nächsten zyklischen Ausdruck der Sektion "SD_12" ist 13:40

    Sektionen werden in AbvPro als String mit 6 Zeichen erstellt.
    Einer Sektion können beliebig viele Datenobjekte zugeordent werden.
    Eine Sektion hat folgende Eigenschaften:
    Sd_Id                 - Sektionsname
    Sd_Descr           - Sektionsbeschreibung
    Sd_IntvTime        - Intervallzeit (Format: hh)
    Sd_StartTime     - nächste Startzeit (Format: hh:mm)