BdcRun-Kommandozeile

| ALPHA-VISION® DCS

# BdcRun-Kommandozeile

## Aufrufsyntax

    BdcRun project-file [/FG|/BG] [/RECT=left;top;width;height]

oder

    BdcRun project-file [/FG|/BG] [/RECT=left-top-width-height]

## Beschreibung

BdcRun kann mehrfach aufgerufen werden. Dabei wird allerdings kein neues Applikationsfenster geöffnet, sondern Parameter wie /FG, /BG und /RECT übergeben und das Fenster entsprechend angepasst.

project-file
  Ein Visu2000-Projektdatei (Endung `*.prj.xml`) mit vollständiger Pfadangabe
/FG
  Holt das BdcRun-Fenster in den Vordergrund. Das Fenster bleibt immer im Vordergrund, bis es mit /BG in den Hintergrund geschoben wird.
/BG
  Schiebt das BdcRun-Fenster in den Hintergrund.
/RECT
  Öffnet oder verschiebt das Fenster an die angegebene Position und Größe.
  left
    x-Koordinate der linken oberen Ecke (Pixel)
  top
    y-Koordinate der linken oberen Ecke (Pixel)
    (Der Koordinatenursprung liegt in der linken oberen Ecke des Bildschirms, die positive Y-Achse zeigt nach unten)
  width
    Fensterbreite (Pixel)
  height
    Fensterhöhe (Pixel)
  Die Schreibweise mit den Bindestrichen als Trennzeichen empfiehlt sich beim Aufruf von BdcRun aus VisuNT-Prcs.exe heraus mit der Aktion Usr_ExecShellCmd().