MePo_SetDelOvflE

| ALPHA-VISION®job.dbf

### MePo_SetDelOvflE

Aktion: | MePo_SetDelOvflE - Set Time delay overflow exit
Beschreibung: | Setzt die Zeitverzögerung vom verlassen des Overflow bis zur Anzeige des Statuswechsel
Syntax: | MePo_SetDelOvflE(PointId,Value)
Parameter: | PointId: Datenobject Value: Verzögerungswert in Sekunden
Verwendung: | Aktion
Beispiel: | MePo_SetDelOvflE($ACT,5) |

Kommt der Wert der Messstelle in den Messbereich zurück, wird 5 sec. danach dies als Statuswechsel angezeigt.
Kollidiert die Definition mit dem angrenzenden Status, d,h. ist der "entry" Wert des einen unterschiedlich zum "out" Wert des Anderen, wird die Definition des Status genommen, dem der HÖHERE ALARMLEVEL zugeordnet ist.
in diesem Syntax ist der job nur zwecks Kompatibilität zu alten Projektierungen enthalten - für aktuelle Projektierungen unbedingt:
Obj_SetAttr(PointId,DelOvflE), => siehe dort, verwenden.